		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  16TCN - Đ   Ngày thi:              /       / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: (2 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff áp?  
Câu 2: (2 điểm) Một bình accu có có điện áp 6V cấp điện cho một đèn pha có Rđ = 1Ω mắc song song với một còi có Rc= 2Ω. Xác định dòng điện qua từng thiết bị và dòng điện trong mạch chính?
Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện hình 1.Hãy xác định dòng điện qua các nhánh bằng phương pháp dòng điện vòng?
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 Câu 4: (3 điểm)



Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Định luật Kirchhoff áp
Phát biểu định luật: “Đi theo một mạch vòng kín bất kỳ, tổng đại số các sức điện động bằng tổng đại số các điện áp rơi trên các phần tử của mạch”.
Biểu thức:   = R					
Quy ước:  -  Chọn chiều dương cho mạch vòng (Chọn chiều tùy ý)
              - Những sđđ, điện áp và dòng điện nào cùng chiều với chiều dương của mạch vòng thì mang dấu (+), ngược với chiều dương của mạch vòng thì mang dấu (–).
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	Dòng điện qua đèn:


	Iđ    =  =     =  6A 
Dòng điện qua còi:


      Ic    =  =     =  3A
Dòng điện trong mạch chính:   
                     I  =  Iđ  +  Ic   =  9A
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	Thành lập hệ phương trình điện áp cho mạch vòng
	E1 = Ia r1 + (Ia +Ib ) R3
		E2 = Ib r2 + (Ia +Ib ) R3
Giải hệ phương trình trên, tính được:
	Ia = 1,2A 
                 Ib = -0,6A 
Dòng điện qua các nhánh là:
	I1 =   Ia = 1,2A 
                 I2 = Ib = -0,6A 
	I3 =   Ia + Ib  = 0,6A 
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	Tổng trở mỗi pha:


Phụ tải đấu tam giác:


Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


Công suất tác dụng ba pha:
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