	Cho mạch điện như hình 3, biết điện áp nguồn của  v1(t) = 10cos(2t) V và v2(t) = 6cos(2t -900) V. Hãy viết biểu thức tức thời của dòng điện i0(t).
	


Hình 3


Số phức hóa
   v1(t) = 10cos(2t) V            suy ra 
và   v2(t) = 6cos(2t -900) V       suy ra 
L = 2H      suy ra      jωL = j4 
C = 0,25F suy ra      -j/ωC = - j2 


PT điện thế nút tại a: 
Suy ra  
I0 = Va/(- j2) = 1 +j = 
[bookmark: _GoBack]Suy ra i0(t) = cos(2t + 450) A
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