	     Cho mạch điện ba pha như hình 4, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp pha hiệu dụng phức là: . Tính:
a. Các dòng điện dây
b. Dòng điện qua dây trung tính
c. Công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha.
	


Hình 4


Các điện áp pha: 
Van = 22000 ; Vbn = 220-1200 ; Vcn = 220-2400 V
Các dòng dây phức
IaA = Van/10 = 2200 A
IbB = Vbn/j20 = 111500  A
IcC = Vcn/(8+j6) = 2283,130  A

InN = IaA + IbB + IcC = 31,2461,080  A

SA = Van. I*aA = 22000 . 2200 = 4840 VA
SB = Vbn. I*bB = 220-1200. 11-1500  = j2420 VA
SC = Vcn. I*cC = 220-2400. 2283,130  = 3880 +j2900 VA
S = SA+SB+SC = 8720 +j5320 VA =10214,731,40  VA

[bookmark: _GoBack]P = 8720 W
Q = 5320 VAR
cos = Cos(31,40) = 0,85
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