
                                 Baøi Taäp Ñieän Töû Cô Baûn 
        Trang: 25

 Baøi taäp soá: 1





soá ca thöïc taäp: 2

Teân baøi taäp:  NHAÄN DAÏNG CAÙC LOAÏI ÑIEÄN TRÔÛ VAØ ÑOÏC TRÒ SOÁ ÑIEÄN TRÔÛ

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi ñieän trôû, xaùc ñònh ñöôïc trò soá, sai soá, coâng suaát cuûa ñieän trôû.

· Nhaän daïng chính xaùc nhanh, ñoïc ñuùng trò soá vaø coâng suaát cuûa töøng loaïi ñieän trôû.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- Caùc board ñieän trôû nhieàu chuûng loaïi

· Caùc board maïch maùy duøng ñoïc vaø tham khaûo thöïc teá.

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Baûng qui luaät voøng maøu 

· Caùc ñieän trôû coù trò soá töø döôùi 1( ñeán treân 1M( vôùi caùc coâng suaát khaùc nhau töø 1/8W ñeán vaøi chuïc W.

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

- Böôùc 1: nhaän dieän vaø ñoïc ñieän trôû thöôøng vôùi caùc thoâng soá ghi treân thaân ñieän trôû

- Böôùc 2: ñoïc ñieän trôû coù 4 voøng maøu


+ Xaùc ñònh coâng suaát cuûa ñieän trôû

+ Ñoïc voøng maøu theo thöù töï vaø ghi ra giaáy


+ Duøng baûng qui luaät voøng maøu qui ñoåi ra trò soá vaø sai soá

- Böôùc 3: ñoïc ñieän trôû coù 3 hoaëc 5 voøng maøu


+ Xaùc ñònh coâng suaát cuûa ñieän trôû, xaùc ñònh nhanh voøng maøu soá 1

+ Ñoïc voøng maøu vaø quy ñoåi ra trò soá vaø sai soá

- Böôùc 4: Ñoïc nhanh caùc loaïi ñieän trôû vaø quy ñoåi thaønh ñôn vò phuø hôïp

- Böôùc 5: Luyeän ñoïc thuaän vaø ngöôïc:


+ Töø voøng maøu ra trò soá  (

+ Töø trò soá ( ra voøng maøu

Baøi taäp soá: 2





soá ca thöïc taäp: 1

Teân baøi taäp:  nhaän daïng caùc loaïi tuï ñieän vaø ñoïc trò soá tuï ñieän

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi tuï ñieän thoâng qua hình daïng beân ngoaøi, xaùc ñònh ñöôïc trò soá ñieän dung, ñieän aùp laøm vieäc, vaø caùc thoâng soá khaùc cuûa tuï nhö sai soá, nhieät ñoä laøm vieäc.

· Nhaän daïng chính xaùc nhanh, ñoïc ñuùng caùc thoâng soá, cöïc tính cuûa tuï ñieän.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- Caùc board tuï ñieän caùc loaïi

· Caùc board maïch maùy duøng ñoïc vaø tham khaûo thöïc teá.

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Baûng höôùng daãn ñoïc tuï ñieän

· Caùc tuï ñieän coù giaù trò töø  vaøi pF ñeán vaøi chuïc ngaøn µF vôùi caùc ñieän aùp khaùc nhau töø V ñeán KV.

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

- Böôùc 1: ñoïc tuï ñieän thöôøng vôùi caùc thoâng soá ghi treân thaân tuï ñieän chuù yù phaân bieät tuï coù cöïc tính vaø khoâng coù cöïc tính.

- Böôùc 2: ñoïc tuï ñieän kyù hieäu baèng soá vôùi 3 soá vaø duøng baûng höôùng daãn ñeå qui ñoåi ra trò soá vaø sai soá


Chuù yù: tröôøng hôïp kyù hieäu soá thöù 3 laø soá 0 hay chæ coù 2 soá. 

- Böôùc 3: ñoïc tuï ñieän kyù hieäu baèng chaám vaø duøng baûng höôùng daãn ñeå qui ñoåi ra trò soá vaø sai soá


- Böôùc 4: Ñoïc nhanh thoâng soá cuûa caùc loaïi tuï ñieän trôû vaø phaân loaïi tuï, xaùc ñònh cöïc tính cuûa tuï.

Baøi taäp soá: 3





soá ca thöïc taäp: 1

Teân baøi taäp:   Söû duïng vom ño caùc ñaïi löôïng ñieän

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát coâng duïng vaø caùch söû duïng VOM

· Söû duïng thaønh thaïo chính xaùc, thöïc hieän ño kieåm nhanh, ñoïc ñuùng keát quaû ño.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· Caùc loaïi maùy ño VOM

· Boä nguoàn AC, DC ñieàu chænh ñöôïc

· Caùc baûng thí nghieäm veà ñieän trôû

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Sô ñoà maùy ño VOM vaïn naêng

· Sô ñoà maïch thí nghieäm ñieän trôû vaø höôùng daãn ño ñieän aùp, doøng ñieän.

· Caùc loaïi ñieän trôû, daây caém

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Coâng duïng vaø yù nghóa cuûa caùc boä phaän treân maët VOM:

· Caùc cung vaïch bieåu thò soá ño Ohm, ACV, DCV, …

· Kim chæ thò: chæ soá ño treân maët VOM

· Vit 0 set (Vit chìm): chænh kim veà vò trí 0 ôû bieân traùi

· Nuùt chænh 0 (0 ( ADJ): chænh kim veà 0 ôû caùc giai ño Ohm

· Galet (Nuùm xoay): choïn giai ño thích hôïp

· Jack caém que ño: Fack + cho que ñoû, Jack – cho que ñen.

2- Caùch ño ACV, DCV, DcmA:
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Ño ñieän aùp xoay chieàu ACV: (ñoàng hoà ño ñöôïc maéc song song vôùi ñoaïn maïch caàn ño ñieän aùp)
· Vaën Galet veà giai ño ACV thích hôïp (neáu chöa xaùc ñònh ñöôïc soá volt caàn ño thì neân choïn giai ño lôùn nhaát).

· Ñaët 2 ñaàu que ño vaøo 2 ñaàu ñieän AC caàn ño (khoâng ñöôïc chaïm tay vaøo ñaàu que ño, khoâng caàn chuù yù cöïc tính que ño)

· Ñoïc keát quaû ño treân cung chia ñoä thích hôïp, neáu khoâng coù cung chia ñoä saún thì ta ñoïc treân cung chia ñoä khaùc roài tính nhö sau:

Keát quaû ño = soá ñoïc x heä soá nhaân

Vôùi Heä soá nhaân = giai ño / cung ñoïc
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Ño ñieän aùp moät chieàu DCV: (ñoàng hoà ño ñöôïc maéc song song vôùi ñoaïn maïch caàn ño ñieän aùp, coù chuù yù cöïc tính)
· Vaën Galet veà giai ño DCV thích hôïp (neáu chöa xaùc ñònh ñöôïc soá volt caàn ño thì neân choïn giai ño lôùn nhaát).

· Ñaët 2 que ño vaøo 2 ñaàu ñieän DC caàn ño (que ñoû phaûi noái vaøo nguoàn döông vaø que ñen noái vaøo nguoàn aâm vaø chuù yù khoâng ñöôïc chaïm tay vaøo ñaàu que ño)

· Ñoïc keát quaû ño treân cung chia ñoä thích hôïp, neáu khoâng coù cung chia ñoä saún thì ta ñoïc treân cung chia ñoä khaùc roài tính nhö sau:

Keát quaû ño = soá ñoïc x heä soá nhaân

Vôùi Heä soá nhaân = giai ño / cung ñoïc
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Ño doøng ñieän 1 chieàu DCmA: (ñoàng hoà ño ñöôïc maéc noái tieáp vôùi ñoaïn maïch caàn ño doøng ñieän)
· Vaën Galet veà giai ño DCmA thích hôïp 

· Ñaët 2 que ño maéc noái tieáp vôùi maïch caàn ño (coù theå phaûi caét maïch ñeå noái tieáp ñoàng hoà ño vaøo). Caàn chuù yù cöïc tính que ño.

· Ñoïc keát quaû ño treân cung chia ñoä thích hôïp.

· Caùch ño doøng ñieän DC qua thieát bò trong thöïc teá
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Baøi taäp soá: 4





soá ca thöïc taäp: 2

Teân baøi taäp:  söû duïng VOM ño kieåm linh kieän R, L, C
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát caùch ño vaø xaùc ñònh tình traïng cuûa caùc linh kieän.

· Ño kieåm chính xaùc, nhanh, nhaän ñònh ñuùng tình traïng cuûa caùc lnh kieän.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· Ñoàng hoà VOM

· Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn, caây huùt chì

· Keàm, nhíp

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Caùc board ñieän trôû, tuï ñieän

· Caùc board maïch cuõ, hö

· Caùc cuoän daây, bieán aùp

· Chì haøn, giaáy nhaùm

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:
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Ño kieåm ñieän trôû:

· Böôùc 1: chuaån bò caùc board ñieän trôû, caùc ñieän trôû cuõ 

· Böôùc 2: ñoïc nhanh trò soá ñieän trôû baèng caùch nhìn vaøo voøng maøu soá 3

· Böôùc 3: vaën Galet veà giai ño Ohm thích hôïp vaø chænh kim veà 0 ( (0 ( ADJ)

· Böôùc 4: ñaët 2 que ño vaøo 2 ñaàu ñieän trôû vaø ñoïc keát quaû 

Keát quaû = Soá ñoïc X Giai ño

· Böôùc 5: nhaän ñònh tình traïng cuûa ñieän trôû

2- Ño kieåm tuï ñieän:

· Böôùc 1: chuaån bò caùc board tuï ñieän, caùc tuï ñieän cuõ 

· Böôùc 2: ñoïc trò soá tuï ñieän (ñieän dung)

· Böôùc 3: vaën Galet veà giai ño Ohm thích hôïp (tuï coù ñieän dung lôùn thì choïn giai ño nhoû vaø ngöôïc laïi)

· Böôùc 4: ñaët 2 que ño vaøo 2 ñaàu tuï ñieän

· Böôùc 5: quan saùt kim ñoàng hoà vaø nhaän ñònh tình traïng cuûa tuï ñieän:

+ Kim ñoàng hoà leân roài veà heát: tuï toát (tuï ñaõ naïp ñaày)

+ Kim ñoàng hoà leân roài veà löng chöøng: tuï bò ræ (hö)

+ Kim ñoàng hoà leân roài khoâng veà: tuï noái taét, tuï bò thuûng (hö)

+ Kim ñoàng hoà khoâng leân: tuï bò ñöùt (hö).


* Chuù yù: 
- Phaûi xaû ñieän cho tuï tröôùc khi ño hoaëc khi caàn ño laïi




- Tröôøng hôïp tuï coù ñieän dung quaù nhoû khi ño nguoäi kim ñoàng hoà seõ khoâng leân ta phaûi tieán haønh ño noùng khi ñang coù ñieän ñoù laø ño ñieän aùp treân 2 ñaàu tuï.

3- Ño kieåm cuoän daây:

· Böôùc 1: chuaån bò caùc cuoän daây, bieán aùp 

· Böôùc 2: choïn giai ño ( x 1 hoaëc ( x 10
· Böôùc 3: keïp 2 que ño vaøo 2 ñaàu cuûa 1 cuoän daây vaø quan saùt kim ñoàng hoà

+ Kim ñoàng hoà leân coù giaù trò ñieän trôû: cuoän daây toát

+ Kim ñoàng hoà khoâng leân: cuoän daây ñöùt.


- Böôùc 4: kieåm tra caùch ñieän

Baøi taäp soá: 5





soá ca thöïc taäp: 2

Teân baøi taäp:  kyõ thuaät haøn chì

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát caùch xi chì leân daây daãn, bieát phöông phaùp thöïc hieän moät moái haøn toát.

· Moái haøn chaéc chaén, nhoû goïn, ñeàu, boùng. An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn

· Keàm caét, keàm keïp, nhíp, cöa, duõa

· Maùy khoan, huùt chì, dao

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:
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Chì haøn, nhöïa thoâng, giaáy nhaùm, daây ñieän thoaïi, muõi khoan, maïch in, buùt veõ, thuoác ngaâm, xaêng thôm.

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- Kyõ thuaät haøn:

· Laøm saïch ñaàu moû haøn baèng giaáy nhaùm, khoâng duøng cho loaïi moû haøn coù ñaàu choáng moøn.

· Ño ñieän trôû moû haøn (khoaûng 2,2K(), vaø ñoä caùch ñieän cuûa moû haøn -> xaùc ñònh moû haøn toát -> caém ñieän moû haøn.

· Laøm saïch choå caàn haøn baèng giaáy nhaùm, dao

· Khi moû haøn ñuû noùng ñaët ñaàu moû haøn tieáp xuùc vaøo choå caàn haøn cho noùng leân roài ñöa chì haøn vaøo, khi chì haøn chaûy ñuû vaø ñeàu thì laáy chì ra.

· Tieáp tuïc giöõ moû haøn cho ñeán khi chì chaûy loûng ñeàu vaø baùm chaéc quanh choå caàn haøn thì laáy moû haøn ra. Chuù yù thao taùc caàn chính xaùc khoâng ñeå quaù nhieät.

· Giöõ yeân moái haøn ñeán khi nguoäi (coù theå thoåi nheï) 

2- Xi chì leân daây daãn, haøn moái noái:

· Duøng keàm caét thöïc hieän tuoát daây

· Duøng giaáy nhaùm hoaëc dao laøm saïch lôùp vecni caùch ñieän treân daây daãn.

· Thöïc hieän noái daây ñuùng kyõ thuaät ñieän (noái 2, noái 3)

· Thöïc hieän kyõ thuaät xi chì, löu yù neân keùo ñaàu moû haøn noùng qua laïi treân moái noái ñeå chì lan roäng vaø ñeàu bao quanh moái noái.

* Löu yù: coù theå thöïc hieän haøn gheùp daây vaø boû qua böôùc noái daây.

3- Haøn ñieåm, haøn linh kieän:

· Cöa duõa maïch in coù kích thöôùc 6x10cm.

· Duøng buùt veõ veõ theo sô ñoà. Chuù yù duøng thöôùc ñeå neùt veõ thaúng ñeàu, saéc neùt.

· Ngaâm maïch, khoan maïch vaø laøm saïch beà maët caàn haøn.

· Duøng daây ñieän thoaïi taïo thaønh caùc chaân linh kieän gaén vaøo caùc loã khoan.

· Tieán haønh haøn theo kyõ thuaät haøn löu yù giöõ ñaàu moû haøn coá ñònh ñeå chì baùm treân caùc ñieåm caàn haøn chöù khoâng bò loang ra caùc choå khaùc. 

Baøi taäp soá: 6




soá ca thöïc taäp: 1

Teân baøi taäp:  phöông phaùp thieát keá maïch in maïch chænh löu

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát kyõ thuaät veõ maïch in, boá trí linh kieän hôïp lyù

· Ñöôøng veõ saéc neùt, ñaày ñaën, ñuùng kyõ thuaät, chính xaùc theo sô ñoà nguyeân lyù

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- Cöa, duõa, dao, thöôùc, maùy khoan

· Moû haøn, ñoà gaùt moû haøn

· Keàm caét, keàm keïp, nhíp

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Maïch in, buùt veõ, giaáy nhaùm, thuoác ngaâm, muõi khoan, nhöïa thoâng, xaêng thôm, chì haøn.
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Bieán aùp 1A vaø caùc linh kieän duøng laép raùp maïch chænh löu nhö D1-4 laø 1N4007, C 2200MF 50v, R 2,2K 1/2w
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Sô Ñoà Tham Khaûo Veà Boá Trí Linh Kieän Vaø Thieát Keá Maïch In

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

- Böôùc 1: Thieát keá maïch in treân giaáy (theo ñuùng kích thöôùc thöïc teá cuûa linh kieän)

· Boá trí chaân cuûa 4 Diode D1, D2, D3, D4 vôùi khoaûng caùch töø 4 ñeán 10mm.

· Döïa theo sô ñoà lyù thuyeát thöïc hieän veõ caùc ñöôøng maïch noái chaân + vaø – cuûa caùc Diode laïi vôùi nhau. Caàn duøng thöôùc ñeå ñöôøng maïch thaúng ñeàu vaø tuøy thuoäc vaøo taûi maø thay neùt veõ cuûa ñöôøng maïch, thoâng thöôøng töø 1 ñeán 3 mm.

· Veõ ñöôøng maïch gaén tuï loïc nguoàn C chuù yù kích thöôùc troøn cuûa tuï.

· Taïo caùc traïm haøn daây caáp nguoàn AC töø bieán aùp vaøo vaø nguoàn DC chænh löu ra.

- Böôùc 2: Cöa duõa maïch in theo kích thöôùc maïch vöøa thieát keá treân giaáy. Laøm saïch maët ñoàng baèng giaáy nhaùm, löu yù chæ thöïc hieän khi caàn thieát vì giaáy nhaùm seõ laøm moûng lôùp ñoàng treân maïch in.

- Böôùc 3: Veõ laïi maïch thieát keá leân maët ñoàng baèng buùt loâng daàu, löu yù caùc vò trí khoan loã caàn veõ lôùn vaø troøn ñeàu coù ñöôøng kính khoaûng 2 ñeán 3 mm tuøy theo kích thöôùc cuûa muõi khoan.

- Böôùc 4: Thöïc hieän pha thuoác ngaâm vôùi löôïng nöôùc vöøa ñuû ngaäp maïch in vaø neáu ñuû thuoác ngaâm thì nöôùc seõ coù maøu ñoû gaïch -> ñaët maïch in vaøo, chuù yù haïn cheá toái ña laøm traày xöôùc treân beà maët maïch in vöøa veõ, khuaáy nheï dung dòch thuoác ngaâm ñeå taêng taùc duïng cuûa thuoác vaø theo doõi ñeán khi phaàn ñoàng dö hoøa tan heát.

- Böôùc 5: Röûa saïch maïch in vaø möïc veõ, queùt leân beà maët maïch in 1 lôùp nhöïa thoâng pha xaêng ñeå choáng oxy hoùa ñoàng. Saáy khoâ maïch.

- Böôùc 6: Khoan maïch. Löu yù caùc loã khoan phaûi ngay taâm vaø toác ñoä khoan vöøa phaûi traùnh laøm beå maïch in.

- Böôùc 7: Gaén caùc Diode vaø haøn -> caét caùc chaân dö. Gaén tuï C (löu yù cöïc tính). Haøn caùc daây AC vaø DC vaøo maïch.

Baøi taäp soá: 7





soá ca thöïc taäp: 2

Teân baøi taäp: söû duïng vom ño kieåm caùc loaïi diode vaø transistor

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát caùch ño kieåm vaø xaùc ñònh tình traïng cuûa linh kieän

· Ño ñuùng phöông phaùp, xaùc ñòng ñuùng cöïc tính Diode, loaïi vaø cöïc tính Transistor.

· Thao taùc söû duïng maùy ño thaønh thaïo, goïn gaøng, xaùc ñònh keát quaû nhanh vaø chính xaùc.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


Maùy ño VOM loaïi kim 

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Caùc loaïi Diode: chænh löu, oån aùp, taùch soùng, bieán dung, phaùt quang … vôùi ñuû loaïi tình traïng.

· Caùc loaïi Transistor: NPN, PNP coâng suaát khaùc nhau vaø caùch boá trí chaân khaùc nhau vôùi ñuû loaïi tình traïng.

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

1- ño kieåm diode:

· Choïn VOM giai ño ( x 1

· Ñaët 2 que ño vaøo 2 chaân Diode vaø quan saùt kim ñoàng hoà sau ñoù thöïc hieän ñaûo 2 que ño (goïi laø ño thuaän vaø nghòch). Neáu qua 2 laàn ño ta thaáy:

+ Moät laàn kim leân vaø 1 laàn kim khoâng leân -> Diode toát

+ Caû 2 laàn ño kim ñeàu leân -> Diode bò ró hoaëc noái taét : Diode hö

+ Caû 2 laàn ño kim ñeàu khoâng leân -> Diode bò ñöùt : Diode hö

· Neáu Diode bò maát vaïch maøu ta khoâng theå phaân bieät cöïc tính anoât,catoât thì coù theå döïa vaøo tröôøng hôïp Diode toát vaø kim leân ñeå xaùc ñònh: que ñen laø chaân anoât vaø que ñoû laø chaân catoât

4- Ño kieåm Transistor:

· Choïn VOM giai ño ( X 10 

· Khi chöa bieát vò trí chaân:
+ Xaùc ñònh chaân B: ñaët 1 que ño coá ñònh vaøo 1 chaân, que coøn laïi laàn löôït ñaët vaøo 2 chaân kia, neáu caû 2 laàn ño naøy kim ñeàu leân thì chaân coá ñònh laø chaân B.

Löu yù: thöïc hieän ñaûo que ño vaø ño laàn löôït caùc chaân khaùc cho ñeán khi nhaän ñöôïc keát quaû neâu treân.

+ Xaùc ñònh loaïi Transistor: döïa vaøo keát quaû xaùc ñònh chaân B vaø cöïc tính que ño coá ñònh neáu laø que ñen thì Transistor laø loaïi NPN, neáu laø que ñoû thì Transistor laø loaïi PNP.

+ Xaùc ñònh chaân C, E: neáu laø loaïi NPN ta ñaët 2 que ño vaøo 2 chaân chöa bieát cuûa Transistor tröø chaân B ñaõ xaùc ñònh roài duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñen vaøo chaân B neáu thaáy kim leân nhieàu thì que ñen ñang ôû chaân C, que ñoû ôû chaân E. Neáu laø loaïi PNP ta cuõng thöïc hieän nhö treân nhöng duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñoû vaøo chaân B neáu thaáy kim leân thì que ñoû ôû chaân C, que ñen ôû chaân E.


- Khi ñaõ bieát vò trí chaân: ta ño töøng caëp chaân BC vaø BE moãi caëp chaân ño 2 laàn thuaän vaø ngöôïc thì keát quaû thu ñöôïc gioáng nhö ño Diode laø 1 laàn leân, 1 laàn khoâng leân ôû moãi caëp chaân sau ñoù ño thuaän nghòch CE neáu ñeàu khoâng leân -> keát luaän laø Transistor toát. 
Baøi taäp soá: 8





soá ca thöïc taäp: 2

Teân baøi taäp:     caùc böôùc raùp maïch ñieän töû 

raùp maïch chænh löu vaø Adaptor 

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát ñöôïc coâng vieäc chuaån bò vaø toå chöùc nôi laøm vieäc. Thöïc haønh raùp 1 maïch ñeän töû vaø 1 saûn phaåm thöïc teá.

· Raùp ñuùng kyõ thuaät, ñuùng trình töï, coù thaåm myõ. Maïch hoaït ñoäng toát, beàn, an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

· VOM

· Keàm keïp, keàm caét, dao, nhíp

· Moû haøn vaø ñoà gaùt moû haøn, huùt chì, maùy khoan

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Chì haøn, giaáy nhaùm, muõi khoan, daây ñieän thoaïi, daây beï, daây ñieän ñoâi, phích caém ñieän.

· 1 Bieán aùp 1A coù nhieàu ngoõ ra töø 3 ñeán 12v

· 4 diode chænh löu 1N4007

· 1 tuï 2200MF/25v duøng loïc nguoàn

· 1 boä voû hoäp Adaptor vaø galet

· 1 caëp keïp caù saáu nhoû (ñen vaø ñoû)

· 1 diode phaùt quang (led) duøng baùo nguoàn

· Caùc nuùt nhöïa vaø oác vis
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Maïch in maïch chænh löu

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

Böôùc 1: chuaån bò

· Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp  … ñeå beân tay thuaän, VOM ñeå beân tay nghòch, caùc linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

· Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän, neáu beà maët maïch in bò oxy hoùa thì duøng giaáy nhaùm mòn.

· Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

· Trong khi chôø moû haøn noùng tieán haønh kieåm tra taát caû caùc linh kieän baèng VOM.

Böôùc 2: Raùp maïch chænh löu

· Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù) vaø haøn theo thöù töï : ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, led, diode, Transistor, IC nhaèm traùnh cho nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn.

· Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

· Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

Böôùc 3: Raùp Adaptor

· Kieåm tra bieán aùp vaø baét bieán aùp coá ñònh vaøo voû Adaptor.

· Baét phích caém ñieän vaøo khoaûng 1,5m daây ñieän ñoâi taïo thaønh daây nguoàn.

·  Haøn daây nguoàn vaøo traïm 0-220 cuûa bieán aùp.

· Caém ñieän cho bieán aùp vaø ño ñieän AC ra töø bieán aùp.

· Xi chì leân daây vaø haøn daây noái caùc traïm bieán aùp vôùi Galet. Chuù yù ñuùng vôùi caùc vò trí Volt ghi treân Galet.

· Haøn daây caáp ñieän AC vaøo maïch chænh löu vaø daây coù keïp caù saáu vaøo ngoõ ra ñieän DC cuûa maïch chænh löu. Chuù yù duøng keïp ñoû cho cöïc + vaø ñen cho cöïc – cuûa ñieän DC ra.

· Ño ñieän aùp DC ra öùng vôùi töøng vò trí cuûa Galet.

Baøi taäp soá: 9





soá ca thöïc taäp: 1

Teân baøi taäp:  raùp maïch ñeøn chôùp 2 boùng

I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:

· Hoïc sinh bieát vaø thöc hieän ñöôïc moät maïch ñieän töû ñôn giaûn

· Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát vaø ñaûm baûo ñuùng giôø quy ñònh.

II- DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:


- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan

III- SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:

· Linh kieän theo sô ñoà maïch

· Maïch in kích thöôùc 5x7cm

· Buùt loâng daàu: 1 caây/1HS

· Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.

· [image: image16.png]m [E o
EEIREN
hm 1o
Prichcin g s . Gakt ™ T
45
. . . Mach
3 - A




Thuoác ngaâm: 1 bòch/ 1 lôùp

IV- CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH:

Böôùc 1: Laøm maïch in

· Thieát keá sô ñoà maïch in ra giaáy vaø hieäu chænh

· Chuaån bò maïch in

· Veõ laïi sô ñoà maïch in leân maët ñoàng vôùi buùt loâng daàu.

· Ngaâm maïch

· Röûa saïch möïc buùt loâng roài queùt nhöïa thoâng pha xaêng -> xaáy khoâ maïch

· Khoan maïch.

Löu yù: caùc coâng ñoaïn laøm maïch in caàn thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc hoïc ôû baøi 6.

Böôùc 2: Chuaån bò

· Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeáp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp  … ñeå beân tay thuaän, VOM ñeå beân tay nghòch, caùc linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

· Laøm veä sinh moû haøn, caùc chaân linh kieän

· Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

· Trong khi chôø moû haøn noùng tieán haønh kieåm tra taát caû caùc linh kieän baèng VOM.

Böôùc 3: Raùp maïch

· Khi moû haøn ñuû noùng tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch (chuù yù ñuùng vôùi sô ñoà nguyeân lyù) vaø haøn theo thöù töï : ñieän trôû, tuï ñieän, led, Transistor nhaèm traùnh cho nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn.

· Raùp linh kieän naøo thì haøn vaø caét chaân dö cuûa linh kieän ñoù. Yeâu caàu haøn ñuùng kyõ thuaät haøn ñeå moái haøn chaéc chaén, boùng, goïn ñeïp vaø khi caét chaân linh kieän phaûi duøng tay che khoâng ñeå cho chaân linh kieän baén ra xung quanh.

· Khi raùp xong kieåm tra toång quaùt laïi maïch nhö cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn …

Böôùc 4: Thöû maïch

· Haøn 2 daây caáp nguoàn vaøo maïch, neân duøng daây maøu ñoû cho vò trí +9v vaø maøu ñen cho vò trí masse.

· Ño kieåm tra nguoàn DC 9v ra töø Adaptor

· Duøng keïp caù saáu caáp nguoàn vaøo maïch, keïp ñoû cho vò trí +9v vaø keïp ñen cho vò trí masse

· Quan saùt hoaït ñoäng cuûa maïch: thaáy 2 Led chôùp taét luaân phieân nhau

· Maéc theâm tuï 47MF song song vaøo 1 tuï vaø caû 2 tuï ñang coù saún treân maïch -> Quan saùt vaø nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa maïch.

BAØI TAÄP SOÁ: 10





SOÁ CA THÖÏC TAÄP:1 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑEØN CHÔÙP 12 BOÙNG COÙ ÑIEÀU CHÆNH

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Môû roäng theâm öùng duïng cuûa maïch dao ñoäng ña haøi coù ñieàu chænh taàn soá dao ñoäng.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 10x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Bieán trôû ñieàu chænh ñöôïc gaén ngoaøi bieân cuûa maïch.

BAØI TAÄP SOÁ: 11






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑEØN CHAÏY 3 BOÙNG

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø raùp ñöôïc maïch dao ñoäng ña haøi 3 Tansistor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏTHIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 6 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Caùc Led ñöôïc ñaët saùt nhau ñeå thaáy roõ taùc duïng chaïy ñuoåi cuûa maïch

BAØI TAÄP SOÁ: 12






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH COØI HUÏ
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø raùp ñöôïc maïch dao ñoäng keát hôïp khueách ñaïi aâm taàn.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 10 x12 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.

- Caùc Switch S1, S2 coù theå ñöôïc ñaët beân ngoaøi ñeå deå ñieàu khieån thay ñoåi tieáng coøi

BAØI TAÄP SOÁ: 13






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH KÑAÏI COÂNG SUAÁT NHOÛ DUØNG TRANSISTOR

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø thöïc haønh raùp maïch khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 10 x12 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.`

- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 





IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Caùc Transistor coâng suaát phaûi boá trí hôïp lyù ñeå gaén mieáng giaûi nhieät

BAØI TAÄP SOÁ: 14




SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH TAÏO XUNG DUØNG IC LM555.

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Thöïc hieän moät maïch phaùt xung vuoâng duøng IC.Naâng cao khaû naêng thieát keá maïch in.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 5 x5 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Thieát keá IC chuù yù vò trí vaø khoaûng caùch giöõa caùc chaân.

BAØI TAÄP SOÁ: 15






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑEØN CHAÏY ÑUOÅI 10 BOÙNG DUØNG IC555 VAØ IC4017

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Thöïc hieän moät maïch ñeøn trang trí. Naâng cao khaû naêng thieát keá vaø raùp maïch coù nhieàu IC.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CU THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 8 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Thieát keá IC chuù yù vò trí vaø khoaûng caùch giöõa caùc chaân.

- Daõy ñeøn 10 boùng ñöôïc ñaët theo thöù töï lieàn nhau ñeå thaáy taùc duïng chaïy ñuoåi.

BAØI TAÄP SOÁ: 16






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑEØN SAÙNG LAN DAÀN DUØNG IC555 VAØ IC74164

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Hình thaønh ñöôïc kyõ naêng, kyõ xaûo, thieát keá vaø laép raùp maïch ñieän töû.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 8 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä) 

- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.


- Thieát keá IC chuù yù vò trí vaø khoaûng caùch giöõa caùc chaân.


- Daõy ñeøn coù theå ñöôïc môû roäng leân nhieàu boùng thaønh maïch ñeøn haøo quang

BAØI TAÄP SOÁ:17 






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 ca

TEÂN BAØI TAÄP: RAÙP MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN  DUØNG THYRISTOR

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn

II/ DUÏNG CUÏ THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöôùc 5 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Caùc böôùc chuaån bò vaø laép raùp maïch tuaàn töï nhö baøi taäp 8.


- Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diode, Thyristor.
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Giaùo Vieân soaïn: Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn
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