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MUÏC LUÏC 

HEÄ THOÁNG BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH
MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN 

Toång soá giôø : 120 giôø

Soá ca :  24 ca

	BAØI    
	    TEÂN BAØI TAÄP
	SOÁ CA
	SOÁ GIÔØ

	1
	
	1
	5

	2
	NHAÄN DAÏNG VAØ ÑOÏC TRÒ SOÁ TUÏ ÑIEÄN
	1
	5

	3
	SÖÛ DUÏNG VOM ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG ÑIEÄN ACV,DCV ,DCmA
	1
	5

	4
	SÖÛ DUÏNG VOM ÑO KIEÅM R, L, C
	1
	5

	5
	KYÕ THUAÄT HAØN CHÌ
	2
	10

	6
	PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ MAÏCH IN

- MAÏCH CHÆNH LÖU
	1
	5

	7
	SÖÛ DUÏNG VOM ÑO KIEÅM DIODE VAØ TRANSISTOR
	1
	5

	8
	RAÙP MAÏCH CHÆNH LÖU VAØ ADAPTOR
	1
	5

	9
	RAÙP MAÏCH ÑEØN CHÔÙP 2 BOÙNG
	1
	5

	10
	RAÙP MAÏCH ÑEØN CHÔÙP 12 BOÙNG
	1
	5

	11
	RAÙP MAÏCH ÑEØN CHAÏY 3 BOÙNG
	1
	5

	12
	RAÙP MAÏCH TRÔØI TOÁI ÑEØN SAÙNG
	2
	5

	13
	RAÙP MAÏCH DAO ÑOÄNG TAÏO TIEÁNG COØI HUÏ , CHIM HOÙT
	2
	10

	14
	RAÙP MAÏCH KHUEÁCH ÑAÏI COÂNG SUAÁT NHOÛ
	2
	10

	15
	RAÙP MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN TROØN DUØNG THYRISTOR
	2
	10

	16
	RAÙP MAÏCH ÑEØN CHAÏY ÑUOÅI 10 BOÙNG
	2
	10

	17
	RAÙP MAÏCH ÑEØN SAÙNG LAN DAÀN
	2
	10

	
	Toång
	24
	120


BAØI TAÄP SOÁ:1 





       SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 Ca
TEÂN BAØI TAÄP: ThỰC HÀnH caùc lïiNH KIỆN ñieän tƯû ïcÔNG SUẤT



      
 I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

-  Nhaän bieát ñöôïc caùc lïinh kiện û, xaùc ñònh ñöôïc trò soâù, sai soá, coâng suaát cuûa 
- Nhaän daïng chính xaùc nhanh, xaùc ñònh ñuùng trò soá vaø coâng suaát cuûa töøng loaïi ñieän trôû.

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

· Vaät tö goàm: Caùc loaïi ñieän trôû coù trò soá töø döôùi 1( ñeán treân 1M( vôùi caùc côû coâng suaát khaùc nhau (1/8W ñeán vaøi chuïc W). Caùc  board maïch cuõ cuûa caùc thieát bò ñieän töû. Moãi hoïc sinh moät board ñieän trôû môùi khoaûng 50 con vaø moät board cuõ).

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Hoïc thuoäc caùch ñoïc trò soá ñieän trôû theo caùc qui luaät khaùc nhau


- Nhaän daïng, xaùc ñònh coâng suaát.


- Ñoïc trò soá vaø sai soá.

          - Luyeän ñoïc nhanh trò soá.

BAØI TAÄP SOÁ: 2





SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 Ca

TEÂN BAØI TAÄP: THỰC HÀNH MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG BÓNG ÑEØN  DIMMER  DUØNG THYRISTOR

I/ MUÏC ÑÍCH -_YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. 

-  ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöùôùc 5 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.

            - Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät, thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Transistor, IC (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)

   * Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

   Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù :   - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diod, Transistor.

- Bieán trôû xoay ñaët beân ngoaøi ñeå deã ñieàu chænh.

- An toaøn ñieän.

°  Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· IC deã bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.

· Ñöôøng maïch in bò xöôùt, ñöùt, bong troùc.

BAØI TAÄP SOÁ: 3





SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 Ca

TEÂN BAØI TAÄP: THỰC HÀNH MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH TỐC ÑOÄ ĐỘNG CƠ ( SCR , TRIAC )
I/ MUÏC ÑÍCH -_YEÂU CAÀU: 

- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor.

-  Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. 

-  ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöùôùc 5 x10 cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.

            - Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 



[image: image2.png]100w/220¢

SCR
SP4M

1pF/250v





IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm tra moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät, thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Transistor, IC (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)

   * Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

   Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù :   - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Diod, Transistor.

- Bieán trôû xoay ñaët beân ngoaøi ñeå deã ñieàu chænh.

- An toaøn ñieän.

°  Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· IC deã bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.

· Ñöôøng maïch in bò xöôùt, ñöùt, bong troùc.

BAØI TAÄP SOÁ: 4 






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 Ca

TEÂN BAØI TAÄP: THỰC HÀNH MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN DÙNG BỘ COUPLER MOC 3020
Söû duïngVOM ño caùc ñaïi löôïng ñieän 






ACV, DCV, DCmA.

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:

- Hoïc sinh bieát coâng duïng vaø caùch söû duïng VOM.

- Söû  duïng thaønh thaïo chính xaùc, thöïc hieän ño kieåm nhanh, ñoïc ñuùng keát quaû ño.

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

Caùc loaïi maùy ño VOM, boä nguoàn AC, DC.

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

· Caùc linh kieän vaø thieát bò ñieän töû nhö: Ampli, Radio Cassette...

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Coâng duïng vaø yù nghóa cuûa caùc boä phaän treân maët VOM.
+ Caùc cung vaïch bieåu thò soá ño Ohm, DCV, ACV, ...

+ Kim chæ thò: Chæ soá ño treân maët ñoàng hoà.

+ Vis 0 set : Chænh kim veà vò trí 0 ôû bieân traùi.

+ Nuùt chænh 0 (0 ADJ) : Chænh kim veà 0 ( ôû caùc giai ño Ohm).

+ Galet : Choïn giai ño thích hôïp.

+ Jack caém que ño : Jack (+) cho que ñoû, Jack (-) cho que ñen.

*  Caùch ño ACV, DCV, DCmA.
a. Ño ñieän aùp xoay chieàu (ACV).

+ Vaën Galet veà vò trí ACV thích hôïp ( Neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc thì neân ñeå ôû giai ño ACV lôùn nhaát).

+ Choïn cung ñoïc keát quaû vaø tính heä soá nhaân = giai ño / cung ñoïc.

+ Ñaët 2 que ño vaøo 2 ñieåm caàn ño ñieän aùp (töùc laø maéc song song maùy ño vôùi 2 ñieåm ño). 

+ Ñoïc keát quaû ño. Trò soá ñuùng = soá ñoïc X heä soá nhaân.

b. Ño ñieän aùp 1 chieàu (DCV)

+ Caùc böôùc tieán haønh töông töï nhö ño ACV nhöng phaûi chuù yù ñeán cöïc tính que ño: Que ñoû ñaët vaøo döông nguoàn hoaëc ñieåm coù ñieän aùp cao, que ñen ñaët vaøo aâm nguoàn, hoaëc ñieåm coù ñieän aùp thaáp hôn.
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c. Ño doøng ñieän 1 chieàu (DCmA)

+ Vaën Galet veà giai ño DC mA thích hôïp.

+ Choïn cung ñoïc keát quaû vaø tính heä soá nhaân.

+ Tieán haønh ño baèng caùc maéc noái tieáp maùy ño vôùi ñoaïn maïch caàn ño, coù theå caét maïch rahoaëc maéc ôû ñaàu maïch ( xem hình minh hoïa).

+ Ñoïc keát quaû ño.
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BAØI TAÄP SOÁ: 5






SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 Ca

TEÂN BAØI TAÄP: THỰC HÀNH MẠCH CHỈNH LƯU MỘT PHA 

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hoïc sinh bieát kyõ thuaät veõ maïch in, boá trí linh kieän hôïp lyù.

- Ñöôøng veõ saéc neùt, ñeàu, ñaày ñaën, ñuùng kyõ thuaät, chính xaùc theo sô ñoà lyù thuyeát

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- Cöa duõa, dao, thöôùc, maùy khoan ...

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

- Maïch in, buùt veõ, giaáy nhaùm, thuoác ngaâm, nhöïa thoâng, xaêng, muõi khoan...
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)


- Thieát keá maïch in leân giaáy theo ñuùng kích thöôùc thöïc teá cuûa linh kieän.


- Cöa duõa maïch in.


- Laøm saïch maët ñoàng, veõ laïi maïch thieát keá leân maët ñoàng baèng buùt loâng daàu.

- Ngaâm maïch: Thuoác ngaâm pha ñuùng ty ûleä cho maïch in vaøo (maët veõ naèm ngöõa treân) thænh thoaûng khuaáy nheï thuoác ngaâm, theo doõi cho ñeán khi phaàn ñoàng ñöôïc taùc duïng heát, chæ coøn laïi nhöõng ñöôøng veõ.
-  Laáy maïch ra röûa saïch lôùp möïc (duøng giaáy nhaùm vôùi nöôùc).
-  Queùt leân maïch in moät lôùp nhöïa thoâng loûng ñeå baûo veä caùc ñöôøng maïch ñoàng.

BAØI TAÄP SOÁ: 6





SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 Ca

TEÂN BAØI TAÄP: THỰC HÀNH MẠCH CHỈNH LƯU BA PHA
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hoïc sinh bieát caùch ño kieåm, xaùc ñònh tình traïng toát hö cuûa linh kieän.

- Ño ñuùng phöông phaùp, xaùc ñònh ñuùng cöïc tính cuûa Diode, Transistor vaø tình traïng cuûa chuùng.

- Thao taùc söû duïng maùy ño thaønh thaïo, goïn gaøng, xaùc ñònh keát quaû nhanh vaø chính xaùc.

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

Maùy ño VOM (2 hoïc sinh moät maùy).

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

- Caùc loaïi Diode: Chænh löu, oån aùp, taùch soùng, bieán dung, xung, Led ... Vôùi ñuû loaïi tình traïng

- Caùc loaïi Transistor: NPN, PNP coâng suaát nhoû, trung bình, lôùn vôùi caùc caùch boá trí chaân khaùc nhau, ñuû loaïi tình traïng.

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

1. Ño kieåm Diode:


- Choïn giai ño (x1.


- Tieán haønh ño:Ñaët 2 que ño vaøo 2 cöïc Diode vaø coù ñaûo que ño.


- Xaùc ñònh tình traïng cuûa Diode, baèng caùch quan saùt kim ñoàng hoà neáu thaáy:


+ Moät laàn kim leân vaø moät laàn kim khoâng leân: Diode toát.


+ Caû 2 laàn ño kim ñeàu leân: Diode bò ró hoaëc noái taét, hö.


+ Caøû 2 laàn ño kim ñeàu khoâng leân: Diode bò ñöùt, hö.
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      2. Ño Transistor :

            - Choïn giai ño ( X 10

            - Tieán haønh ño :

             + Khi chöa bieát vò trí caùc chaân, ñaàu tieân ta :

         * Xaùc ñònh chaân B : ñaët 1 que ño vaøo 1 chaân, que coøn laïi laàn löôït ñaët vaøo 2 chaân kia, neáu thaáy caû 2 laàn ño naøy kim ñeàu leân thì chaân coá ñònh laø chaân B ñoàng thôøi döïa vaøo cöïc tính que ño coá ñònh ta xaùc ñònh luoân loaïi Transistor ( neáu laø que ñen thì ñoù laø loaïi NPN; neáu laø que ñoû thì ñoù laø loaïi PNP )

         * Xaùc ñònh chaân C  vaø E : neáu laø loaïi NPN ta ñöa 2 que ño vaøo 2 chaân cuûa trans.(khoâng phaûi laø chaân B) duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñen vaøo chaân B, neáu thaáy kim leân thì que ñen ñang ôû chaân C, que ñoû ôû chaân E . Neáu laø loaïi PNP thöïc hieän nhö treân nhöng duøng ngoùn tay chaïm töø ñaàu que ñoû vaøo chaân B neáu thaáy kim leân thì que ñoû ôû chaân C, que ñen ôû chaân E .

            + Khi ñaõ bieát caùc chaân : ta ño töøng caëp chaân BC vaø BE (thuaän vaø ngöôïc) keát quaû ño nhö xaùc ñònh tình traïng hö hoûng cuûa Diode
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BAØI TAÄP SOÁ: 7





SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 1 Ca

TEÂN BAØI TAÄP:  THỰC HÀNH MẠCH INVERTER

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hoïc sinh bieát ñöôïc caùch thöùc chuaån bò nôi laøm vieäc vaø thöïc haønh raùp moät maïch ñieän töû hoaøn chænh.

- Raùp ñuùng kyõ thuaät, ñuùng trình töï, coù thaåm myõ. Maïch hoaït ñoäng toát, beàn, an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.

III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


- Chì haøn, giaáy nhaùm, daây ñieän thoaïi, daây beï, daây ñieän ñoâi, phích caém.


- Bieán aùp loaïi 1A coù nhieàu ngoõ ra: 1 caùi.


- Diode chænh löu 1N4007: 4 con.


- Tuï loïc nguoàn 2200uF/25V: 1 caùi


- Moû keïp (nhoû) : 1 caëp.


- Voû hoäp Adaptor, Galet: 1 boä.


- Led baùo nguoàn: 1 caùi.


- Caùc nuùt nhöïa vaø oác Vis ñaày ñuû.

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

- Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm rta moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Transistor, IC (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)

* Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù . Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

· Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· Linh kieän bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.

· Ñöôøng maïch in bò xöôùt, ñöùt, bong troùc.

BAØI TAÄP SOÁ: 8





SOÁ CA THÖÏC TAÄP: 2 Ca
TEÂN BAØI TAÄP:  THỰC HÀNH BỘ BIẾN TẦN 
I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 

- Hoïc sinh bieát vaø thöïc hieän ñöôïc moät maïch ñieän töû ñôn giaûn.

- Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh

II/ DUÏNG CUÏ - THIEÁT BÒ:

· VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan.
III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:

- Linh kieän theo sô ñoà maïch.


- Maïch in kích thöùôùc 5x7cm.


- Buùt loâng daàu: 1 caây/1 hoïc sinh.


- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li.


- Xaêng, nhöïa thoâng.


- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 
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IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)

     - Toå chöùc nôi laøm vieäc thuaän lôïi, hôïp lyù, saép xeùp duïng cuï ñoà ngheà nhö moû haøn, keàm, nhíp,... ñeå beân tay thuaän; VOM ñeå beân tay nghòch; Linh kieän ñeå trong hoäp nhieàu ngaên tröôùc maët.

- Laøm veä sinh moû haøn, maïch in, caùc chaân linh kieän.

- Duøng VOM kieåm rta moû haøn roài caáp ñieän cho moû haøn.

- Trong khi chôø moû haøn noùng, kieåm tra taát caû linh kieän baèng VOM.

- Khi moû haøn ñuû noùng, tieán haønh raùp linh kieän vaøo maïch ñuùng kyõ thuaät thöôøng phaûi theo thöù töï : Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän daây, Led, Diode, Transistor, IC (Ñeå traùnh nhöõng linh kieän nhaïy nhieät bò nung noùng nhieàu laàn)

* Raùp linh kieän naøo thì haøn caét chaân linh kieän ñoù.

   Baûo ñaûm moái haøn chaéc chaén, boùng goïn, ñeïp.

- Khi raùp xong kieåm tra vò trí cöïc tính linh kieän, ñöôøng maïch, moái haøn,...

- Caáp ñieän aùp ñuùng möùc qui ñònh, cho maïch hoaït ñoäng.

Löu yù : - Khi raùp chuù yù cöïc tính cuûa tuï ñieän, Led, Transistor.

· Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp :

· Gaén linh kieän sai vò trí, sai cöïc.

· Moái haøn khoâng dính chaéc.

· Linh kieän bò hö do haøn laâu, quaù nhieät.

· Ñöôøng maïch in bò xöôùt, ñöùt, bong troùc.
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