ĐỀ THI GIỮA KỲ HK2 NH 2017 – 2018
Môn: Vi xử lý 
Lớp: 17C2-ĐCN
Thời gian: 90 phút
Câu 1 (1đ): Trình bày đặc điểm chung của họ Vi điều khiển MCS-51?
Câu 2 (2đ): 	Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau:
MOV R0,#7FH
MOV 7EH,#0ADH 
MOV 7FH, #26H 
DEC R0 
MOV A, 7FH 
XRL A, @R0 
MOV R0, A 
ORL A, 7FH
Giải thích chương trình và nêu kết quả của thanh ghi A và R0?
Câu 3 (2đ): 	Cho đoạn chương trình viết bằng Assembly cho vi điều khiển AT89C51 sau:
MOV A, #2BH
MOV R0, #07H
LOOP:	INC A
DJNZ  R0, LOOP
Giải thích chương trình và nêu kết quả của thanh ghi A và R0?
Câu 4 (5đ): Hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 LED đơn gắn vào port1 (Cathode chung) của Vi điều khiển AT89C51 với hiệu ứng: “chớp tắt 8 LED 50 lần, sau đó sáng lan dần 8 LED từ P1.7  P1.0 100 lần”, chương trình tự lặp lại. 
[bookmark: _GoBack]Yêu cầu:
· Vẽ sơ đồ mạch điện kết nối giữa AT89C51 với 8 LED đơn (Cathode chung) (2đ).
· Viết chương trình điều khiển 8 LED theo hiệu ứng trong đề bài (3đ).

