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Chức vụ: Giảng viên Khoa Công nghệ Điện-Điện tử
1- Giới thiệu:

Để vẽ các sơ đồ mạch điện tử thì phần mềm Orcad với các công cụ có sẵn giúp cho người học có thể chọn lấy các linh kiện theo ký hiệu của chúng 1 cách dễ dàng và việc nối dây các linh kiện để vẽ thành sơ đồ nguyên lý cũng được thực hiện nhanh chóng nhờ công cụ hỗ trợ có sẵn. Đối với các sơ đồ điện thì CADe-SIMU là phần mềm dùng để vẽ các sơ đồ nguyên lý và mô phỏng các mạch điện công nghiệp, việc vẽ sơ đồ mạch điều khiển, động lực và mô phỏng trong mạch điện công nghiệp nói chung là khá đơn giản đối với phần mềm này. Phần mềm giúp người thiết kế vẽ mạch nhanh chóng và đồng thời có thể mô phỏng được một cách dễ dàng theo đúng sơ đồ nguyên lý đã cho.
2- Nội dung:

2.1. Cài đặt CADe - SIMU:
Phần mềm này được download trên internet hoàn toàn miễn phí và đã được việt hóa từ tiếng Bồ Đào Nha. Phần mềm không yêu cầu máy tính có cấu hình cao, cài và hoạt động được gần như trên toàn bộ các hệ điều hành trên máy tính thông dụng hiện nay: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 . . . 
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Hình 1: Giao diện chính của phần mềm

2.2. Sử dụng CADe - SIMU:
- Việc thiết kế các sơ đồ mạch điện được thực hiện bằng cách kéo các phần tử thiết bị điện có trong thư viện ra và thả vào giao diện phần mềm sau đó kết nối theo sơ đồ nguyên lý. Phần mềm không sử dụng ngôn ngữ lập trình mà chỉ yêu cầu rất đơn giản về mặt đồ họa. Việc sử dụng thành thạo phần mềm yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về chuyên ngành điện và tin học.
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Hình 2: Thanh công cụ và các thư viện
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Hình 3: Bên trong các thư viện của phần mềm

- Sử dụng phần mềm để thiết kế mạch điều khiển và động lực điều khiển khởi động động cơ 3 pha với đèn báo. 
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Hình 4: Sơ đồ mạch động lực và mạch điều khiển

- Chức năng chạy mô phỏng của phần mềm
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Hình 5: Các nút chức năng chạy mô phỏng
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Hình 6: Mạch chạy mô phỏng
3- Kết luận:

Phần mềm CADe-SIMU rất thích hợp cho việc vẽ các sơ đồ điện đồng thời việc mô phỏng các mạch điện sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của mạch và tìm ra các nguyên nhân hư hỏng, kiểm chứng lại việc vẽ sơ đồ nguyên lý. Phần mềm rất thích hợp để đưa vào học trong học phần Vẽ điện điện tử ngoài ra nó còn hổ trợ tốt cho sinh viên trong các học phần: máy điện - khí cụ điện, truyền động điện, trang bị điện, điện tử công suất . . .
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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