Cô Hiền xin gởi câu hỏi tham khảo cho môn LTĐTCS chương 1&2
1. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của điốt.

2. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của Transitor lưỡng cực.

3. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của Transitor MOS công suất.

4. Trình bày cấu trúc, ký hiệu và đặc tính V-A của tiristo.

5. Trình bày về quá trình mở cho dòng chảy qua của Tiristo.

6. Trình bày về quá trình khoá không cho dòng chảy qua của Tiristo.

7. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ khi tải là R. Viết biểu thức giải tích.

8. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ khi tải là R+L.Viết biểu thức giải tích.

9. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha khi tải là R+E.

10. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia khi tải là R+E. Viết biểu thức giải tích.

11. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu khi tải là R+E. Viết biểu thức giải tích.

12. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ khi tải là R+L.

13. Trình bày sơ đồ chỉnh lưu tiristo 1 pha hai nửa chu kỳ khi tải là R+L+E.

14. Veõ sô ñoà maïch, daïng soùng vaøo/ra vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hìnhT tia 3 pha duøng SCR.

15. Veõ sô ñoà maïch, daïng soùng vaøo/ra vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hình caàu 3 pha SCR.
16. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:

U2 = 100V; R = 1(; L = ∞; ( = 600. 

Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt.

17. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với  các thông số:

U2 = 80V; E = 50V; R = 0,8(; f = 50Hz;  dòng tải id là liên tục.

Biểu thức giải tích:
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Tính trị trung bình của  dòng tải và xác định  giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,2Id.

18.  Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R+E, các  thông số:
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; U2 = 240V; f = 60Hz; E= 120V.

a. Tính thời gian mở cho dòng chảy  qua mỗi điốt trong một chu kỳ.

b.Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 30A.

19. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với các thông số:

U2​ = 120V; E= 60V; R = 0,5(; f = 50Hz;

Biểu thức giải tích: 


[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

4

3

cos

1

2

6

3

2

t

U

u

d

w

p


Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác định  giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,5Id.

20. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:

U2​ = 110V; E= 110V; R = 9(; f = 50Hz;

Biểu thức giải tích: 
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Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt và xác định  giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,2Id.
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