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PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2019

1. Tổ chức, cá nhân đề xuất: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

2. Tên nhiệm vụ KH&CN: Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống tưới trên cơ sở dự báo thời tiết và bơm nước sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời.

3. Hình thức thực hiện (Lựa chọn một trong các hình thức sau)
[bookmark: Check1]Đề tài khoa học và công nghệ	|X| 
Đề án khoa học	|_|
Chương trình khoa học và công nghệ	|_|

4. Mục tiêu: Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho hệ thống tưới có các chức năng sau: Đặt lịch tưới tự động theo tuần, hoặc theo ngày, theo độ ẩm của đất, nhiệt độ môi trường xung quanh và cảm biến báo mưa. Điều khiển và giám sát qua smart phone. Tưới kết hợp dự báo thời tiết của khu vực. Bơm nước tưới sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời, không sử dụng bình accu lưu trữ. Kết hợp bộ bón phân tự động.

5. Giải trình về tính cấp thiết :
Chúng ta đang sống trong một thế giới không thể thay thế hoàn toàn sức lao động của con người. Chính vì vậy mà bản thân những nhà làm công nghiệp luôn luôn vận động để có thể giúp cho những ngành khác trở nên dễ dàng hơn và đặc biệt phải kể đến đó là ngành nông nghiệp. Hệ thống tưới thông minh chính là một minh chứng cho điều này. Đây là một hệ thống sử dụng phun tưới nước tự động và giúp cho người nông dân rất nhiều lợi ích. Với xu hướng công nghệ hóa, nông nghiệp hóa nông thôn, xuất phát từ tình hình thực tế của toàn xã hội cũng như trên thế giới, nông nghiệp của đất nước ta ngày càng phát triển nhưng vẫn còn thua về mặt công nghệ tự động hóa trong nông nghiệp.
Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, cụ thể là góp phần vào công nghệ tự động hóa nông nghiệp nhằm nâng cao nông nghiệp Việt Nam trở thành một đất nước có nền nông nghiệp số phát triển.
Hệ thống tưới  thông minh của chúng tôi có kèm theo cảm biến kỹ thuật số tự động. Là một sản phẩm có nhiều tính năng ưu việt nhất hiện nay, đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà người làm nông cần đến trong giai đoạn hiện nay, và còn mở rộng thêm theo hướng IOT cho người nông dân đến lúc nào đó người nông dân am hiểu và nắm bắt được công nghệ
Với cách tưới nước thông thường thì nước sẽ ngấm xuống đất hoặc bốc hơi hết lên không khí, khi đó cây cối không thực sự hưởng thụ được. Người lao động, đa số làm việc theo cảm hứng, họ không thể kiểm soát được lượng nước mà họ cần tưới cho cây trồng, khi thì họ tưới quá ít, khi lại quá nhiều, đôi khi vì khoảng cách tưới tới điểm tắt nước hơi xa, nếu họ cần nghỉ ngơi, nghe điện thoại, họ sẽ để nước chảy tự do, như vậy nguồn nước sẽ thất thoát rất nhiều. Nhưng với hệ thống tưới nước thông minh  thiết kế với các chế độ đặc biệt thông minh, nên sẽ tiết kiệm được tối đa nguồn nước. 
Thiết bị này rất dễ sử dụng chỉ cần cài đặt trước độ ẩm của đất đến mức độ ẩm nào cần tưới, tưới vào thời gian nào, trong bao lâu và hệ thống sẽ tưới cây cho bạn. Kết hợp với dữ liệu của đài khí tượng thủy văn bộ điều khiển sẽ quyết định tưới hay không tưới, tưới với lượng nước bao nhiêu để đạt được độ ẩm của đất như mong muốn (kết hợp với lưu lượng mưa của dự báo thời tiết) tránh lãng phí khi vừa tưới xong trời đổ mưa. Trong trường hợp đang tưới mưa bất ngờ hệ thống sẽ ngưng tưới.
Ứng dụng này còn phục vụ cho những vùng sâu, vùng xa hoặc là nơi điện lưới quốc gia yếu hoặc chưa có
 Với công nghệ hoàn toàn tự động, hệ thống của chúng tôi sẽ giúp cho bạn giải quyết vấn đề tưới cây khi bạn đang ở xa hoặc bận rộn với công việc khác. Với hệ thống giám sát từ xa một cách thông minh từ phần mềm quản lý và app mobile
Chúng tôi luôn mong muốn đem đến những sản phẩm tiên tiến hiện đại, giúp tăng năng suất cao, giảm chi phí nhân công cho nông trại của bạn

6. Các nội dung chính:
· Thiết kế bộ đo độ ẩm đất và nhiệt độ môi trường
· Thiết kế bộ đọc tín hiệu từ đài khí tượng thủy văn
· Thiết kế giao diện phần mềm chạy trên smart phone
· Thiết kế bộ biến đổi điện từ năng lượng mặt trời chạy bơm nước công suất 2,2 kw điện áp hoạt động 220VAC.
· Thiết kế hệ thống xử lý trung tâm đầu vào là các tín hiệu độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường xung quanh, dự báo của đài khí tượng thủy văn trong mấy giờ trời sẽ có mưa, lượng mưa là bao nhiêu để quyết định lượng nước tưới, cảm biến báo mưa trong trường hợp đang tưới, trời mưa bất chợt sẽ ngừng tưới, cảm biến áp suất nước bơm, cường độ ánh sáng mặt trời để cho phép chạy bơm nước hay không.
· Hệ thống được cấp hai nguồn điện song song. Trong trường hợp năng lượng từ mặt trời không đủ để cho bơm nước hoạt động sẽ lấy điện lưới cấp cho bơm nước. Hai nguồn điện này làm việc độc lập.
· Thi công lắp đặt đầu tưới.

7. Kết quả dự kiến: 
· Kết quả dự kiến là chế tạo thành công bộ điều khiển tưới thông minh: Đặt lịch tưới phụ thuộc vào độ ẩm đất, theo nhiệt độ môi trường xung quanh, theo dự báo thời tiết của đài khí tượng khu vực và thời tiết cụ thể tại thời  điểm tưới. Điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua smart phone. 
· Bơm nước sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời
· Lắp đặt và vận hành hệ thống ở bệnh viện đa khoa Phước Long.

8. Khả năng và địa chỉ áp dụng: 
· Áp dụng cho hệ thống tưới cây xanh của bệnh viện Đa Khoa thị xã Phước Long.

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 
· Trung bình bệnh viện chi 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng)/tháng phục vụ công tác tưới cây cho khuôn viên cây xanh của bệnh viện. Một năm chi phí 420.000.000 (Bốn trăm hai mươi triệu đồng) . Sử dụng 2 công nhân. Chi phí bảo hiểm + lương tháng 13 + thưởng. Trung bình chi phí/năm là: 600.000.000. 

· [bookmark: _GoBack]

10. Dự kiến thời gian thực hiện :
· 06 tháng

11. Thông tin khác  Không
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	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)





