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    Câu 1: (1.5 đ)  Chuyển đổi hệ số của các giá trị sau:
a. 2019.1875 (D)              sang hệ 16, hệ 2, hệ 8                             
b. A13D.C (H)                sang hệ 10, hệ 2, hệ 8                               

Câu 2: (4.0 đ)  Rút gọn hàm boole bằng bìa Karnaugh, và vẽ sơ đồ mạch logic kết quả
a. F(A, B, C, D) = 

b. F(A, B, C, D) = 

	Câu 3: (2.0 đ)   
         Thiết kế mạch tổ hợp có 4 ngõ vào A, B, C, D và 1 ngõ ra F. Hàm ngõ ra có mức logic 1 khi tín hiệu ngõ vào chia hết cho 4.

Câu 4: (2,5 đ)  Thiết kế mạch đếm lên MOD 8 dùng T- Flip Flop có xung CK tác động cạnh lên, PR và CLR ở mức cao. 

______Hết_______
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(2.5 đ)
	
	Mạch đếm lên MOD 8  Mạch đếm 8 trạng thái từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Sử dụng T- Flip Flop có xung CK tác động cạnh lên, Pr và CLR ở mức cao 
 [image: ]   [image: ]
· Phải nối T = 1
· CK tác động cạnh lên ngõ ra  của FF trước sẽ nối với đầu vào xung CK của FF sau
Mạch kết quả
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