Chương trình chính

public class MainActivity extends Activity {
    String ip ="192.168.0.100";
    Socket socket;
    TextView text;
    AlertDialog alertDialog;
    Button btn0, btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6, btn7, btn8, btn9, btnA, btnB;
       @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btn0 = findViewById(R.id.btn0);
        btn1 = findViewById(R.id.btn1);
        btn2 = findViewById(R.id.btn2);
        btn3 = findViewById(R.id.btn3);
        btn4 = findViewById(R.id.btn4);
        btn5 = findViewById(R.id.btn5);
        btn6 = findViewById(R.id.btn6);
        btn7 = findViewById(R.id.btn7);
        btn8 = findViewById(R.id.btn8);
        btn9 = findViewById(R.id.btn9);
        btnA = findViewById(R.id.btnA);
        btnB = findViewById(R.id.btnB);
        text = findViewById(R.id.text);

// bắt sự kiện nhấn nút & gửi ký tự tương ứng qua WIFI
        btn0.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"0");	// gửi ký tự số 0
            }
        });
        btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"1");	// gửi ký tự số 1
            }
        });
        btn2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"2");	// gửi ký tự số 2
            }
        });
        btn3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"3");	// gửi ký tự số 3
            }
        });
        btn4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"4");	// gửi ký tự số 4
            }
        });
        btn5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"5");	// gửi ký tự số 5
            }
        });
        btn6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"6");	// gửi ký tự số 6
            }
        });
        btn7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"7");	// gửi ký tự số 7
            }
        });
        btn8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"8");	// gửi ký tự số 8
            }
        });
        btn9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"9");	// gửi ký tự số 9
            }
        });
        btnA.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"A");	// gửi ký tự A
            }
        });
        btnB.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                sendClient(ip,"B");	// gửi ký tự B
            }
        });
    }

    // Hàm xử lý gửi tín hiệu ra WIFI
    public void sendClient(final String iP, final String sss){
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                try {
                    socket = new Socket(iP,8080);
                    BufferedWriter   bufferedWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()));
                    bufferedWriter.write(sss);
                    bufferedWriter.flush();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
        thread.start();
    }

   // Tạo menu cho chương trình
       @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.menu, menu); 
        return true;
    }
// Bắt sự kiện chọn chức năng trong menu
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case R.id.exit:
                finish();               //thoát chương trình
                break;
            case R.id.Module1:
                ip = "192.168.0.101";   //chọn module1,gán ip: 192.168.0.101
                break;
            case R.id.Module2:
                ip = "192.168.0.102";   //chọn module2,gán ip: 192.168.0.102
                break;
            case R.id.nhapIP:           //nhập IP thủ công
                LayoutInflater inflater1 = LayoutInflater.from(MainActivity.this);
                View alertLayout = inflater1.inflate(R.layout.nhap_ip, null);

                final EditText edtIP = alertLayout.findViewById(R.id.edtIP);

                Button btn_back = alertLayout.findViewById(R.id.btn_nhap);
                btn_back.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(View view) {
                       ip = edtIP.getText().toString();
         Toast.makeText(getApplicationContext(),"IP: "+ ip,Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        alertDialog.dismiss();
                    }
                });
                AlertDialog.Builder alert = new    AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
                alert.setTitle("Chọn Ip thử công");
                alert.setView(alertLayout);
                alert.setCancelable(false);
                alertDialog = alert.create();
                alertDialog.show();
                break;
        }
        return true;
    }
    //đóng socket khi dừng chương trình
    @Override
    protected void onStop() {
        super.onStop();
        if (socket!= null) {
            try {
                socket.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}


Giao diện chương trình
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· Module 1: đặt IP 192.168.0.101
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