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          Câu 1: (3 điểm)
a. Trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của mạch Arduino Uno R3 ?
b. Nêu cấu trúc cơ bản của một chương trình Arduino ?
Câu 2: ( 3 điểm)
Cho mạch như hình 1:
[image: ]
Hình 1
Viết chương trình điều khiển dùng Arduino Uno như sau:
	Khi bật công tắc SW1: ON          Led sáng.
	Khi bật công tắc SW1: OFF        Led tắt.
Khi bật công tắc SW2: ON          Motor chạy.
	Khi bật công tắc SW2: OFF        Motor ngưng chạy.



[bookmark: _GoBack]Câu 3: ( 4 điểm)
Cho mạch như hình 2:

[image: ]
Hình 2
Viết chương trình điều khiển dùng Arduino Uno như sau:
Bốn LED cùng chớp tắt ba lần. Sau đó bốn LED sáng dần rồi tắt dần ba lần. Chương trình tự lập lại.
Cho thời gian delay là 1 giây.
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					NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
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	a
		Thông số kỹ thuật – Uno R3

	Vi điều khiển
	Atmega328P

	Điện áp hoạt động
	5V

	Điện áp cấp (hoạt động tốt) 
	7 – 12 V

	Chân I/O digital
	14 ( có 6 chân xuất xung PWM)

	Chân Input analog
	6 (A0 – A5)

	Dòng điện mỗi chân I/O
	20 mA

	Bộ nhớ Flash
	32 kB (Atmega328P) – trong đó 0.5 kB dùng cho bootloader.

	SRAM
	2 kB (Atmega328P)

	EEPROM
	1 kB (Atmega328P)

	Tốc độ xung nhịp
	16 MHz
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	b
	Cấu trúc chương trình Arduino:
// khai báo
void setup() {
// code cài đặt (thiết lập) , chỉ chạy 1 lần
}
void loop() {
// code chính, chạy lập lại
}
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	Chương trình:
	3,0

	
	
	const int led = 10;
const int motor = 11;
const int sw1 = 4;
const int sw2 = 3;
void setup() {
pinMode(sw1,INPUT);
pinMode(sw2,INPUT);
pinMode(motor,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
digitalWrite(sw1,HIGH);
digitalWrite(sw2,HIGH);
}
void loop() {
  int val1 = digitalRead(sw1);
  int val2 = digitalRead(sw2);
  if (val1 == LOW){
    digitalWrite(led,HIGH);
  } else{
    digitalWrite(led,LOW);
  }
  if (val2 == LOW){
    digitalWrite(motor,HIGH);
  } else{
     digitalWrite(motor,LOW);
  }
}
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	Chương trình:
	4,0

	
	
	const int led1 = 2;
const int led2 = 3;
const int led3 = 4;
const int led4 = 5;
void setup() {
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
pinMode(led4,OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i=0;i<3;i++){
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
digitalWrite(led3,HIGH);
digitalWrite(led4,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
delay(1000);
}
for (int i=0;i<3;i++){
digitalWrite(led1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led2,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led3,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led4,HIGH);
delay(1000); 
digitalWrite(led1,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led2,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led3,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led4,LOW);
delay(1000); 
}}
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Võ Cường							    Trần Giang Nam
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