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Bản thiết kế mô hình học cụ nếu được xét duyệt để áp dụng vào thực tiễn sẽ giúp: 
Tăng thời gian thực hành cho sinh viên
Tổng đài sẽ được thiết lập thành 2 khu vực riêng biệt để có thể đáp ứng 2 nhóm sinh viên thực hành thay vì trước đây chỉ được một nhóm duy nhất, do đó cùng một thời lượng sinh viên sẽ được thực hành nhiều hơn thay vì mất thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó mô hình được thay thế việc kết nối các thiết bị bằng các giắc cắm nên sẽ đa dạng hóa được các dạng bài tập thực hành cũng như rút ngắn thời gian kết nối các thiết bị bằng phương pháp vặn ốc do đó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian chết và tăng thời lượng thực hành cho sinh viên.
Tạo sự hứng thú học tập cho sinh viên
Khi áp dụng mô hình hệ thống tổng đài cho các ca thực hành trong môn KTTT&SL giúp hình thành kỹ năng cho sinh viên một cách thực tế và phát huy tính sáng tạo cũng như kỹ năng phán đoán các PAN trên hệ thống một cách trực quan giúp cho sinh viên hứng thú hơn trong các ca thực hành tại khoa CNTT.
Giảm áp lực cho giáo viên
Đối với giáo viên, việc sử dụng mô hình hệ thống tổng đài trong dạy học là vô cùng có lợi. Khi giáo viên chỉ tập trung giảng dạy chuyên môn, không lo vấn đề quản lý trang thiết bị cũng như dự trù vật tư thiết bị cho mỗi ca học để tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thực hành do sinh viên sử dụng vật tư một cách hoang phí.
Tiết kiệm chi phí cho nhà trường
Sử dụng mô hình hệ thống tổng đài vào giảng dạy thực hành sẽ khắc phục phần nào tình trạng thiếu trang thiết bị thực hành cho sinh viên trong thời điểm hiện nay, nhà trường sẽ bớt đi khoản kinh phí cho việc trang bị thêm tổng đài cũng như một số thiết bị liên quan ( hiện giá thành cũng tương đối lớn), Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cho mỗi ca thực hành. Tăng tuổi thọ cho thiết bị vì trước đây sinh viên sẽ thao tác trực tiếp trên tổng đài dẫn đến tình trạng hư hỏng do thao tác vặn ốc gây ra. 
Nâng cao chất lượng dạy và học
[bookmark: _Toc507664797]Mô hình hệ thống tổng đài giúp đánh giá trình độ kỹ năng của từng nhóm sinh viên cũng như lớp học, từ đó phân tích, đánh giá trực tiếp các kỹ năng thực hành một cách hợp lý hơn, thay đổi phương pháp giảng dạy tốt hơn, thay đổi phương pháp học tư duy sáng tạo hơn. Giúp các sinh viên hào hứng hơn trong học tập cũng như hình thành tốt các kỹ năng nghề một cách trực quan sinh động.
THIẾT KẾ MÔ HÌNH DẠY HỌC VỀ LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI MÔN KTTT&SL 
Dự trù trang thiết bị xây dựng mô hình hệ thống tổng đài.
	STT
	Tên thiết bị
	Hình ảnh
	Số lượng
	Đơn vị
	Đơn giá
	Tổng tiền
	Ghi chú

	1
	Tổng đài Siemens Hipath 1190
	[image: Tá»�ng Ä�Ã i Siemens Hipath 1190]
	1
	Cái
	
	
	Đã có sẵn

	2
	Bàn key lập trình Siemens profiset 3030
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho bÃ n lÃ¢p trÃ¬nh siemens 3300]
	2
	Bộ
	
	
	Đã có sẵn

	3
	Card mở rộng EB 0/12
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�Æ¡n giÃ¡ tá»�ng Ä�Ã i siemÃ©ns hipath 1190]
	2
	Cái
	
	
	Đã có sẵn

	4
	Card mở rộng EB 2/10
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�Æ¡n giÃ¡ tá»�ng Ä�Ã i siemÃ©ns hipath 1190]
	2
	Cái
	
	
	Đã có sẵn

	5
	Điện thoại bàn KTeL 238
	[image: Ä�iá»�n thoáº¡i bÃ n KTeL 238]
	12
	Bộ
	
	
	[bookmark: _GoBack]Tận dụng có sẵn của nhà trường 4 bộ

	6
	Máng nhựa Changfa 30x80
	[image: MÃ¡ng nhá»±a Changfa 25x25 (TH/130C)]
	5
	m
	
	
	

	7
	Dây cáp kết nối
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho cÃ¡p cÃ¡c loáº¡i]
	100
	m
	
	
	

	8
	Hộp cáp
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho hop cap]
	2
	hộp
	
	
	Đã có sẵn

	9
	Cầu đấu dây
	[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho cáº§u Ä�áº¥u dÃ¢y]
	4
	cái
	
	
	

	10
	Gỗ tấm 1,2x1,5 m
	
	1
	Tấm
	
	
	

	11
	Ốc vít, linh kiện kết nối
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