Cấu hình phòng máy Khoa CNTT
Các phòng phần mềm
Máy con:
Đặt tên máy, workgroup.
[bookmark: _GoBack]Đặt IP tĩnh nếu máy chủ không cấp DHCP
Cài Lạc Việt 
Map ổ Z (\\server\data\PC XX) PCXX(check hết)
Cài phần mếm đóng băng

Máy chủ:
Chạy tool tạo ổ Z của anh Trường
Đặt tên máy, workgroup.
Cài phần mếm đóng băng
Các phòng MẠNG MÁY TÍNH
Máy con:
Đặt tên máy, workgroup.
Đặt IP tĩnh 
Cài Lạc Việt 
Map ổ Z (\\server\data\PC XX) PCXX(check hết)
Cài phần mếm đóng băng (xoá netreg)

Máy chủ:
Đặt tên máy, workgroup.
Đặt IP tĩnh
Chạy tool tạo ổ Z của anh Trường
Cài Lạc Việt
Cài phần mếm đóng băng(Rollback server)
Các phòng phần cứng
Máy con:
Đặt tên máy, workgroup.
Đặt IP tĩnh 
Cài phần mếm đóng băng (Rollback 7)

Máy chủ:
Đặt tên máy, workgroup.
Đặt IP tĩnh
Cài phần mếm đóng băng(Rollback 7)

Lưu ý: Các phòng mạng máy tính nhớ cài thêm phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến.

2 phòng máy mới làm hệ thống mạng lấy server của phòng máy 10 cũ và phòng máy 04 lắp vào là sử dụng được rồi không cần cấu hình chỉ cấu hình máy con thôi.
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