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	CỤM BÂU
	

	1. 
	 May qui trình bâu lá sen 
	Thực hiện trình may bâu lá sen 
	

	
	
	CỤM TAY PHỒNG
	

	2. 
	
	Thực hiện trình may tay phồng
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh, rút dún phải đều tay

	
	
	CỤM THÂN DƯỚI
	

	3. 
	May  1 bên sườn thân trước dưới, và thân sau dưới
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	4. 
	May dún  thân dưới
	 May hai đường chỉ lược phải song song với nhau (đường thứ nhất sát chân vắt sổ, đường thứ hai cách đường thứ nhất 1cm)
Hai đầu đường may lược chừa 5cm  chỉ thừa để rút dún
	Hai đường  chỉ lược song song, cách đều 1cm.

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	5. 
	May sườn vai thân trước trên và thân sau trên
	
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	6. 
	
	Thực hiện qui trình may bâu lá sen
	-Hai  đầu bâu lá sen  êm phẳng không nhăn, vặn, không le mí, đường may mí cổ, đều, khỏang cách từ hai đầu bâu đến đường gấp đinh áo đối xứng nhau,  lá bâu đúng thông số kích thước.
-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 


	7. 
	May  sườn thân trước trên, và thân sau trên
	
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	8. 
	Tra tay vào thân
	May cách mép 1cm
	.

	9. 
	May  ráp thân trên và thân dưới
	May cách mép 1cm
	

	10. 
	May lai
	
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số 

	11. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ thừa 
	

	12. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	 Êm phẳng, sắc nét



3.1 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA

	
	HIỆN TƯỢNG
	 NGUYÊN NHÂN
	PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may  ráp  không êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Bâu tra không êm, hai đầu  họng cổ, hai đầu lá bâu không bằng nhau
	Tra bâu không theo đường thành phẩm, không lấy dấu các điểm kỹ thuật . 
	

	3. 
	Tay  không dún đều
	Hai đường  chỉ lược không song song, cách đều 1cm. Rút dún không đều tay
	Hai đường  chỉ lược song song, cách đều 1cm. Rút dún phải đều tay

	4.
	Lai không đều, bị vặn

	
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp




