ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP 15TCN-MTT
Câu 1
Trình bày phương pháp tính vải may áo sơ mi nữ tay dài với khổ vải 0.9m, khổ vải 1.2m, khổ vải 1.6m.
Trình bày phương pháp tính vải may quần âu với khổ vải 0.9m, khổ vải 1.2m, khổ vải 1.6m.

Câu 2: 
Trình bày công thức thiết kế và hình vẽ thiết kế nón 2 mảnh áo Jacket nam (tỉ lệ 1:5) theo ni  mẫu sau:
· Cao đầu	=   33 cm 
· Vòng đầu      =  58 cm
Câu 3: 
Thông báo sản xuất của mã hàng TCN 15
	             Size
Màu
	
S
	
M
	
L
	
XL

	
Navy
	
70
	
150
	
120
	
50




Biết lượng chỉ tiêu hao cho một sản phẩm size S là 150 mét và cho một sản phẩm size XL là 200 mét.
a. Tính lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng?  
b. Tính định mức chỉ trung bình của đơn hàng?  
c. Tính lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 6%  
 
[bookmark: _GoBack]Câu 4: (4 điểm) (Cho hs học thuộc công thức và vẽ với nhiều ni mẫu)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế  thân trước,  thân sau áo nữ căn bản bâu Tenant, có pince eo 2cm, chồm vai 2cm, cài nút phía thân trước với ni mẫu sau: 	
	
	


( Vẽ tỉ lệ 1:5) 
THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
· AB	: Dài áo	= Số đo  – 2cm chồm vai.
· AA1	: Vào cổ trước	=  1/6 Cổ.
· AA2	: Hạ cổ 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.					
· AC	: Ngang vai	= 1/2 Vai - 0,5cm.
· CC1	: Hạ vai	= 4 cm.
· C1D	: Hạ nách	= 1/2 Vòng nách –  2cm.				
· ND1	: Ngang ngực	= 1/4 Ngực + 2cm.
· AE 	: Hạ eo 	= Số đo - 2 cm.
· E1E2 		= 2cm.					
· BM 	: Ngang mông 	= 1/4  Mông + 2cm.
· Giảm sườn 	= 1 cm.
· BB1 	: Sa vạt 	= 2cm.						
· Vị trí pince:
· NN1 = 1/2  Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // nẹp áo.
· A2O1 = Sđ chéo ngực.

· O1O2 = 3cm.							
THÂN SAU:
Từ mép vải đo vào ¼ Mông + 1.5cm (chừa đường may)  xếp đôi vải, sóng vải quay về phía người cắt , cổ áo ở tay phải , lai ở tay trái. 
· AB 	: Dài áo 	= Số đo + 2cm Chồm vai.
· AA1 	: Vào cổ sau 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.
· AA2 	: Hạ cổ 	= Chồm vai + 1 cm.					
· AC 	: Ngang vai 	= ½ Vai + 0,5 cm.
· CC1 	: Hạ vai 	= 4cm (xuôi vai TS = xuôi vai TT).
· C1D 	: Hạ nách 	= ½ Vòng nách + 2cm.				
· ND1 	: Ngang ngực 	= ¼ Ngực.
· AE 	: Hạ eo 	= Sđ + 2cm.
· E1E2 		= 2cm. 						
· BM 	: Ngang mông 	= ¼ Mông.
· Giảm sườn 	= 1 cm.
· Lai 2.5 cm.								
· Vị trí pince:
· NN1 = ½ Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // giữa sóng áo.

N1O1 = 3cm.		
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