Bài 6 : Thiết kế các kiểu bâu áo 

Bài 6:
THIẾT KẾ CÁC KIỂU BÂU ÁO
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Bài 6:
THIẾT KẾ CÁC KIỂU BÂU ÁO
6.1 MỤC TIÊU
6.1.1 Về kiến thức
Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.
6.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
6.1.3 Về thái độ
Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
6.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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6.3 BÂU LÁ SEN:
6.3.1 Vòng cổ trên áo bâu lá sen đứng:  
· Vẽ lại thân áo căn bản.

· A1A3 : Vào cổ trước 
= vào cổ sau = 2cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước = hạ cổ sau = 2cm.
6.3.2 Bâu lá sen đứng: 
· AB 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5cm (đinh nút).

· AA’ 
= 6cm.

· A’C 
= 6cm.

· A’B 
┴ BD.(nối A’B cạnh BD vuông góc với A’B).
[image: image150.wmf]
[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]



[image: image39.jpg]



6.3.3 Vòng cổ trên áo bâu lá sen nằm:
· Từ thân áo căn bản điều chỉnh lại vòng cổ theo dạng cổ tròn hoặc cổ tim.

· A1A3 : Vào cổ trước 
= vào cổ sau = 3cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước = Hạ cổ sau 

= 3cm.
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6.3.4 Bâu lá sen nằm:
· Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.
· A3 vẫn giữ nguyên.
· Vẽ lại vòng cổ áo cho tròn.

· Vẽ bâu theo vòng cổ áo và cách đều cổ áo 6 cm.

· Dựng đường tại  A4 vuông góc.
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6.4 BÂU LÍNH THỦY:
6.4.1 Vòng cổ trên áo:
· A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước 
= 8cm.

· A2A4 : Hạ cổ sau 
= 2 cm.
6.4.2 Bâu lính thủy:
· Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.
· A3 vẫn giữ nguyên  vẽ lại vòng cổ áo.

· A4b(thân sau)
= 12cm.

· Tại b dựng đường thẳng vuông góc cắt vòng nách thân sau tại I.

· Từ I, vẽ đường thẳng vuông góc và kéo dài đến đường xuôi vai TS và cắt tại J.

· Đánh cong 1 cm đoạn JA4.
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6.5 BÂU CÀ VẠT:
6.5.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
· A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước 
= 3  5cm.

· A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
6.5.2 Bâu áo:
· AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5 (đinh nút).

· AC
: To bản bâu 
= 6cm.

· BD
: Dài cà vạt 
= 40cm.

· D’D1 
: 6cm.
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6.6 BÂU LỌ:
6.5.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
· A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước 
= 3  5cm.

· A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
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6.5.2 Bâu áo:
· Sử dụng canh vải xéo 45o
· AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5cm (đinh nút).

· AC
: To bản bâu 
= 6cm.
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DD1 
: 1.5cm.
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6.7 BÂU LÃNH TỤ:
6.7.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:   
· A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

· A2A4 : Hạ cổ trước 
= 2cm.

· A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
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6.7.2 Bâu áo:
· AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ áo. 

· AC
: To bản bâu 
= 3cm.
· O là trung điểm AB.
· BB1 
= 2cm.

· Nối OB1  đánh cong 0.3cm.

· Từ B1, dựng đường thẳng  dài 3 cm  B1D  =  3cm.
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6.8 BÂU TENANT:
6.8.1 Vẽ lại vòng cổ thân áo căn bản
6.8.2 Chân bâu
· AB: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo. 

· AC: To bản bâu 
= 3cm.
· O là trung điểm AB.
· BB1 
= 1cm.

· Từ B1, dựng đường thẳng  dài  2cm  B1D = 2cm.

· DD1  = 2.5cm.
6.8.3 Lá bâu:
· Vẽ dựa theo chân bâu.

· CE : To bản bâu = AC + 0.5cm.

· Vẽ hình chữ nhật CD1FE.

· Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1  2cm.

· Vẽ BF2 // AE.

· Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.
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6.9 BÂU DALTON:
6.9.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
· Vẽ lại thân áo căn bản.

· A1A3 
= 1.5cm.

· A2A4 
= 3.5cm.

· DD’
= 2cm.

· Nối A4D’ (có thể đánh cong 0.5 cm).
6.9.2 Nẹp ve:
· Vẽ lại theo vòng cổ áo. 

· A3A5 

= 4cm.

· Dn 

= 3cm.

· nn1 = nn2
= 3cm.

· Nối an1  đánh cong 1cm.
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6.9.3 Bâu áo:
· AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – đầu ve (A2A4=3.5cm).

· AC
: To bản bâu 
= 6cm.

· BB1
= 1cm.
· [image: image49.png]Than trudc



DD1
= 0.5 cm. 

· D1D2 
= 1 cm.
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6.10 BÂU CARE:
6.10.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
· A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 1.5cm.

· A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm
6.10.2 Bâu áo:
· DD’ = 2cm.
· Nối D’A3  và kéo dài 1 đoạn = ½ vòng cổ sau trên thân, có điểm K
· Từ K ra K1 = 1cm sao cho A3K = A3K1 = ½ vòng cổ sau đo trên thân.
· Từ K1, dựng đường thẳng  dài 6cm  K1K2 = 6cm.

· Từ K2, dựng đường thẳng  và kéo dài đụng đến đường số (2) và cắt tại điểm K3.
>chú ý: Đường số 1 là đường biên vải. Đường số 2 cách đường số 1=0.5cm.
· Chia K2K3 thành 3 đoạn, có điểm K4,K5
· Đánh cong tại K5=0,5cm.

· Nối D’K3.
6.10.3 Nẹp ve:
· Giống nẹp ve bâu dalton.
· A3A5  = 1cm.
· D’n = 4cm

· nn1=nn2=4cm
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6.11 BÂU SAM: Vẽ giống bâu Care nhưng không đánh cong đoạn K4K5. 

Tại điểm K3  cách đều ra mỗi bên 1.5 cm  và đánh cong.
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6.12 BÂU NỮ HOÀNG:
6.12.1 Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
· Từ A1, dựng 1 đường thẳng  dài =  ½ Vòng cổ sau  A1a = ½ Vòng cổ sau.

· Từ a, dựng đường thẳng  dài 1 cm  ab = 1cm.

· Từ b, dựng đường thẳng  dài 3cm  bc = 3cm.

· A2A4 
= 5 cm.

· A4A5 
= 3 cm.

· A4A6
= 7 cm.

· Nẹp cổ 
= 4 cm.
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6.13 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 0.7cm.

· Đường sườn thân chừa 1cm.
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Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế áo nữ có bâu theo số đo của bạn, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
· Chuẩn bị bài: thiết kế tay ngắn, tay dài tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 7:
THIẾT KẾ CÁC KIỂU TAY ÁO
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Bài 7:
THIẾT KẾ CÁC KIỂU TAY ÁO
7.1 MỤC TIÊU
7.1.1 Về kiến thức
Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.
7.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
7.1.3 Về thái độ
Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
7.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

[image: image76.png]



[image: image77.png]Tay trudc.

1/2VNT+VNS





[image: image78.png]



7.3 TAY PHỒNG:
7.3.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:


Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
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7.3.2 Tay phồng đứng:

Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

· AA2    =   BB1 =  4cm.

· A2A3  
=   2cm.

· LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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7.3.3 Tay phồng nằm:
Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

· AA2  
=  BB1 =  2cm.

· A2A3 
=   4cm.
· LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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7.3.4 Tay phồng tròn:
Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

· AA2  =  BB1 =  4cm.

· A2A3  =   4cm.

· LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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7.4 TAY CÁNH HỒNG:
7.4.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
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7.4.2 Tay áo:

Từ rập tay áo phồng điều chỉnh lại như sau.

· AA1  =   6cm.

· BB1  =   6cm.

· Giảm cửa tay 2cm.
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7.5 TAY CÁNH TIÊN:
7.5.1 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
7.5.2 Kiểu 1:
· AB = 1/2 Vòng nách trên thân áo+ 8cm.

· AC =   6cm.

· Nối BCđánh cong 1cm.

· Cạnh AB ráp vào vòng nách thân.
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7.5.3 Kiểu 2:
· AB = 1/2 Vòng nách trên thân áo + 8cm.

· AA’  =  4cm.

· A’C  =  6cm.

· Nối A’B  đánh cong 1 cm.

·  Nối BC   đánh cong tùy ý cho hợp lý.
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7.6 TAY LOA RŨ DÀI:
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7.7 TAY LỠ:
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Từ tay căn bản, điều chỉnh lại.
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7.8 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
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Bài tập luyện tập:
1. Thiết kế tay áo phù hợp cho bài áo có cổ hay áo có bâu, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.  

Bài 8:
THIẾT KẾ ÁO BLOUSE
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Bài 9:

BLOCK ÁO
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Bài 9:

BLOCK ÁO

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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BLOCK ÁO + VÁY CĂN BẢN:
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CÁC DẠNG ĐƯỜNG NÉT TRÊN THÂN ÁO NỮ:
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Bài tập luyện tập:

Có bao nhiêu dạng block áo nữ?

Tương ứng với từng dạng, hãy trình bày phương pháp thiết kế.

Bài 10:

THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN



Bài 10:

THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:

THÂN SAU: 

Xếp hai biên trùng nhau  từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp  đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.

	AB 
: Dài váy 
= số đo.

AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2cm.

CC1 
: 0.5cm

AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1cm.

MD
: Ngang mông = ¼ M + 1 cm.
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

OO1 
= 10cm.

BL 
: Ngang lai = Ngang mông.

LL1 Giảm sườn = 1 cm.


THÂN TRƯỚC:    

Từ mép vải đo vào  ¼ M + 1.5 cm đường may  xếp đôi vải  sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái  đặt thân sau lên sang dấu chiều dài váy, ngang lưng, ngang mông, ngang lai.

	AA1 
: Giảm TT 
= 0.7 cm.

AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2cm.

CC1 
: 0.5cm

AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1cm.

MD
: Ngang mông = ¼ M. 
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC.

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

OI 
= 10cm.

BL 
: Ngang lai = Ngang mông.

      LL1 = Giảm sườn = 1 cm.
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NẸP LƯNG LIỀN:



QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:  

Lai chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.



Bài tập luyện tập:

Thiết kế váy căn bản lưng liền, tỉ lệ 1:1 theo số đo của em trên giấy rập cứng.

Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước váy căn bản, tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 11:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG VÁY




Bài 11:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG VÁY

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:


VÁY CHỮ A :

Giống váy căn bản nhưng ngang lai rộng ra : BL’ = Ngang mông + 35.
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VÁY TÚM:

Giống váy căn bản nhưng ngang lai nhỏ hơn: BL’ = Ngang mông – 1.5cm.
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VÁY TẦNG:

Sử dụng rập giấy để cắt.

Chia tầng : 

Vẽ lại váy căn bản.

Chia chiều dài váy thành 3 phần bằng nhau.

Tầng 1 giữ nguyên.

Mỗi tầng dưới + 1520cm để rút dún. 



VÁY TÁM MẢNH:

	AB = 1/8 vòng eo (vòng mông nếu may luồn thun)

O là trung điểm AB

OP :  Dài váy = số đo

OM : Hạ mông = 2/10 M + 1
	M1M2  = 1/8 (Vòng mông + 1 cm)

Kéo dài BM2, AM1  cắt Ngang lai tại C, D

PC = PD

BC = AD
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VÁY ĐUÔI CÁ:


Vẽ lại thân trước – thân sau váy căn bản có số đo hạ gối.

	AB 
: Dài váy 
= số đo = 70 cm.

AG 
: Hạ gối 

= số đo = 45 cm.

AC   : Ngang eo  = ¼ eo + 2cm(pince).

DM : Ngang mông = ¼ M.

	GG1 
: Ngang gối = MD – 2 cm.

BL 
: Ngang lai 
= Ngang mông + 3cm.
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may 1cm.












Bài tập luyện tập:

Thiết kế các kiểu váy, tỉ lệ 1:1 mà em thích trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: xem lại bài áo nữ căn bản.

Bài 12:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN – THÂN RỜI





Bài 12:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN – THÂN RỜI

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN:

12.3.1 Thân trước:

Từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp , 1.5 cm làm khuy nút , từ đầu vai tay đo xuống 1.5 cm chừa đường may , biên quay về phía người cắt . 

AB 
: dài áo 
= 
Sđ – 2 cm chồm vai


AA1 : Vào cổ trước 
= 
1/6 cổ


AA2 : Hạ cổ 
= 
1/6 cổ


AC 
: Ngang vai 
= 
1/2 Vai – 0.5 cm

CC1 
: Hạ vai 
= 
1/10 Vai

C1D1: Hạ nách 
= 
½ Vòng nách – 2 cm

DD2  : Ngang ngực 
= 
¼ Ngực + 2 cm


AE 
: Hạ eo 
= 
Sđ – 2 cm

E2E1 

= 
2 cm

BM 
: Ngang lai 
= 
¼ Mông + 2cm + 1/10 Mông

BB1 
: Sa vạt 
= 
2 cm 

MM1: Giảm sườn 
=
1 cm


12.3.2 Thân sau:

Từ mép vải đo vào ¼ mông + 3 cm + 1/10 mông + 1.5 cm ( chừa đường may )  xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt 

A’B ‘
: Dài áo 
= 
Sđ + 2 cm

A’A1’ 
: Vào cổ sau 
= 
1/6 Cổ

A’A2’
: Hạ cổ 
= 
1/10 Cổ

A’C ‘
: Ngang vai 
= 
½ Vai + 0.5 cm

C’C1’ 
: Hạ vai 
= 
1/10 Vai

C1’D1’ 
: Hạ nách 
= 
½ Vòng nách + 2 cm

D’D2’ 
: Ngang ngực 
= 
¼ Ngực + 2 cm


A’E ‘
: Hạ eo 

= 
Sđ + 2 cm

E1E2’
 
= 
2 cm

B’M’ 
: Ngang lai 
= 
¼ Mông + 2 cm  + 1/10 Mông

M’M1’
: Giảm sườn 
= 
1 cm
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ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN RỜI:

12.4.1 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực:

Gioáng áo đầm căn bản  cắt rời thân  cách đường ngang ngực 3 cm, giảm thân trên về phía sườn 0.5 cm



12.4.2 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo:

Giống áo đầm căn bản  cắt rời thân tại ngang eo giảm thân trên về phía sườn 0.5 cm



QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Vòng nách thân cổ chừa đường may 0.7cm.

Các đường còn lại chừa đường may 1cm.





Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo đầm bé gái thân liền? 

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực, không tay?

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo, không tay?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau : 

	Ngang vai 
: 24 cm

Dài áo 
: 42 cm

Hạ eo 
: 22 cm

Dài tay 
: 14 cm

Rộng tay 
: 20 cm

Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.

Với ni mẫu tự chọn.
	Vòng cổ 
: 24 cm

Vòng nách 
: 25 cm

Vòng ngực 
: 54 cm

Vòng eo 
: 52 cm

Vòng mông 
: 56 cm


Bài 13:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM CĂN BẢN



Bài 13:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:

THÂN TRƯỚC:

Từ biên đo vào ¼ Mông + 7 cm + 1.5 cm chừa đường may  Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt 

AB 
: Dài áo 
= số đo - 2 cm chồm vai

AA1 
: Vào cổ 
= 1/6 Cổ-0.5cm

AA2
: Hạ cổ 
= 1/6 Cổ+0.5cm

AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai - 0.5 cm.

CC1 
: Hạ vai 
= 4 cm

C1D1 
: Hạ nách 
= ½ Vòng nách - 2 cm.

DD2 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực + 2 cm.

AE 
: Hạ eo trước
= Số đo hạ eo trước - 2 cm.




= (Số đo hạ eo sau – 2  3 cm)

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince.

EF

: Hạ mông 
= 2/10 Mông + 1 cm.

FF1 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 1 cm.

BM
: Ngang lai
= Ngang mông (hoặc + 3  5) 

BB1
: Sa vạt
= 2 cm.

MM1
: Giảm sườn 
= 1 cm.

THÂN SAU:

Từ mép vải đo vào 3 cm làm nẹp, từ đầu vải đo xuống 1.5 cm chừa đường may, biên quay về phía người cắt. 

AB 
: Dài áo 
= Số đo + 2 cm Chồm vai.

AA1 
: Vào cổ sau 
= 1/6 Cổ + 1cm.

AA2 
: Hạ cổ 
= Chồm vai + 1 cm.

AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai + 0.5 cm.

CC1 
: Hạ vai 

= 4 cm.

DD2
: Hạ nách 

= ½ Vòng nách + 2 cm.

NN1 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực.

AE 
: Hạ eo sau
= số đo hạ eo sau + 2 cm.

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm.

EF

: Hạ mông 
= 2/10 Mông + 1 cm.

FF1 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 1cm. 

BM
: Ngang lai
= Ngang mông (hoặc + 3  5)

MM1
: Giảm sườn  
= 1 cm.
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TAY ÁO:

Giống tay áo căn bản
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ÁO ĐẦM CÓ ĐƯỜNG RÁP CHÂN NGỰC:

Giống áo đầm nữ căn bản  cắt rời thân cách đường ngang ngực 5 cm, giảm thân trên 0.5 cm về phía sườn.



ÁO ĐẦM CÓ ĐƯỜNG RÁP NGANG EO:

Giống áo đầm nữ căn bản  cắt rời thân tại ngang eo, giảm thân trên 0.5 cm về phía sườn. 


QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 3cm.

Vòng nách tay chừa đường may 0.7cm.

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.


Bài tập luyện tập:

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản có đường ráp ngang ngực ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản đường ráp ngang eo?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 14

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM TÁM MẢNH



Bài 14

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM TÁM MẢNH

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm áo đầm tám mảnh.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm áo đầm tám mảnh.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:

THÂN TRƯỚC:    

Vẽ lại TT đầm căn bản có pince ngực và pince eo trên giấy nhưng khác như sau:

BM : Ngang lai = ngang mông (hoặc + 35 cm).

Rã thân áo : sử dụng rập giấy.

M2M3 = M2M4 = 8  10 cm. 

Nối lần lượt M3 & M4 với G3(Thân trước)

THÂN SAU: 

Sử dụng rập giấy vẽ lại TS đầm căn bản nhưng khác như sau 

BM : Ngang lai = ngang mông (hoặc + 35 cm).

Rã thân áo : sử dụng rập giấy.

M2M3 = M2M4 = 8  10 cm. 

Nối lần lượt M3 & M4 với G2(Thân sau)
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Sườn hông, sườn ống cắt chừa đường may 1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm. Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3 cm, vòng cong đáy chừa 1 cm, lai 4 cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo đầm tám mảnh.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Hình 6.1 Hình mẫu minh họa





Hình 6.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 6.3 Vòng cổ trên thân





6





6





Hình 6.4 Bâu lá sen đứng





Hình 6.5 Bâu lá sen nằm





Hình 6.6 Bâu lính thủy





Hình 6.7 Bâu cà vạt





Hình 6.8 Bâu lọ





Hình 6.9 Bâu lãnh tụ





Hình 6.10 Lá bâu, chân bâu





Hình 6.11 Nẹp ve





Hình 6.12 Bâu áo





Hình 6.13 Bâu áo





Hình 6.14 Bâu áo





Hình 6.15 Bâu áo





Hình 6.16 Qui cách chừa đường may bâu lá sen đứng





Hình 6.17 Qui cách chừa đường may bâu lá sen nằm





Hình 6.18 Qui cách chừa đường may bâu lính thủy





Hình 6.19 Qui cách chừa đường may bâu cà vạt





Hình 6.20 Qui cách chừa đường may bâu lãnh tụ





Hình 6.22 Qui cách chừa đường may bâu tenant





Hình 6.23 Qui cách chừa đường may bâu nữ hoàng





Hình 6.24 Qui cách chừa đường may bâu dalton





Hình 6.25 Qui cách chừa đường may bâu sam





Hình 7.1 Hình mẫu minh họa





Hình 7.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 7.3 Tay phồng đứng





Hình 7.4 Tay phồng nằm





Hình 7.5 Tay phồng tròn





Hình 7.6 Tay cánh hồng





A





C





1 cm
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Hình 7.7 Tay cánh tiên kiểu 1





Hình 7.8 Tay cánh tiên kiểu 2





Hình 7.9 Tay loa rũ dài





Hình 7.10 Tay lỡ





Hình 7.7 Qui cách chừa đường may tay phồng đứng 





3





1





0.7





Hình 7.8 Qui cách chừa đường may tay phồng nằm 





3





0.7





1





Hình 7.9 Qui cách chừa đường may tay phồng tròn 





1





1





1





1





1





1





Hình 7.10 Qui cách chừa đường may tay cánh hồng 





1





3





3





1





Hình 7.11 Qui cách chừa đường may tay cánh tiên 





1





0.7





3





Hình 7.12 Qui cách chừa đường may tay loa rũ 





3





1





1





0.7





Hình 7.13 Qui cách chừa đường may tay lỡ





Hình 8.1 Hình mẫu minh họa





Hình 9.1 Hình mẫu minh họa





Hình 9.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 9.10 Block áo + váy căn bản





Kiểu 1





Hình 9.10 Áo có pince ngực, pince eo








Kiểu 2





9.11 Áo có pince ngực





Kiểu 3





9.11 Áo có pince cổ





Kiểu 4





9.12 Áo có pince giữa ngực





Kiểu 5





9.13 Áo có pince sườn





Kiểu 6





9.14 Áo có pince giữa lai





Kiểu 7





9.14 Áo có pince nách





Kiểu 8





9.15 Áo có pince vai





Kiểu 9





9.16 Áo có pince giữa sườn





Kiểu 10





9.17 Áo có pince chéo ngực





Kiểu 11





9.18 Áo có pince dọc





Hình 10.1 Hình mẫu minh họa





Hình 10.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 10.3 Thân trước, thân sau





Hình 10.4 Nẹp lưng liền





Hình 10.5 Qui cách chừa đường may





Hình 11.1 Hình mẫu minh họa





Hình 11.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 11.3 Váy chữ A





Hình 11.4 Váy túm





Hình 11.5 Váy tầng





Hình 11.6 Váy tám mảnh





Hình 11.7 Váy đuôi cá





Hình 11.8 Qui cách chừa đường may váy chữ A





Hình 11.9 Qui cách chừa đường may váy túm





Hình 11.10 Qui cách chừa đường may váy tầng





Hình 11.11 Qui cách chừa đường may váy tám mảnh
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