Bài giảng
THỰC TẬP MAY BÂU SƠ MI
MỤC TIÊU

Về kiến thức: 

Sinh viên phát biểu qui trình may bâu sơ mi, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng may bâu sơ mi:
Đúng thông số kỹ thuật,  lá bâu, chân bâu phải nhọn góc, đường may mí  chân cổ phải  vừa che kín đường tra cổ, hai đầu họng cổ,  hai đầu lá bâu,  hai đầu chân bâu phải đối xứng với nhau, bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh.
 Về thái độ:

       Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm. 

ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC:

Vật liệu:

· 2  mét vải khổ 1,2m.
· Chỉ may.
· Phấn may.
· Keo  sơmi
Dụng cụ:

· Kéo cắt vải loại trung.

· Kim may tay.

· Thước.

· Thuyền suốt.
Thiết bị:

· Máy may.

· Bàn ủi.
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1.Mô tả phẳng:
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2. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:
·  Lá bâu x 2
· Chân bâu x 2
· Thân áo đã ráp vai con
·  Mex lá bâu x 1
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3. Qui trình may:

	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN
	HÌNH MINH HỌA
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	1. 
	Ráp vai con, ủi rẽ
	May cách mép 1cm
	
	Êm phẳng

	2. 
	May lộn lá bâu
	Hai mặt lá bâu úp vào nhau may cách  mép 1cm, để chỉ ở góc nhọn
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	Cách  đều mép

	3. 
	Gọt bâu áo


	Gọt xung quanh bâu còn 0,7cm, cắt góc còn 0,3cm
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	Chính xác

	4. 
	Diễu lá bâu
	Diễu xung quanh lá bâu 0,5cm
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	Cách  đều mép

	5. 
	May lược định hình chân lá bâu
	May cách mép 0,9cm
	
	Đường may lược phải cách đường sang dấu 1mm


	6. 
	Ủi + may bọc chân bâu
	Gấp mép vải 1cm, may bọc chân bâu 0,8cm.
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	Cách  đều mép


	7. 
	May cặp ba lá
	Đặt bâu nằm giữa hai chân bâu, khi may hơi bai lớp ngoài chân bâu.
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	Các dấu kỹ thuật trên lá bâu và chân bâu  phải trùng nhau


	8. 
	Gọt góc chân bâu, lộn
	Gọt góc còn 0,3 cm.
	
	Kiểm tra hai đầu lá bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau

	9. 
	Diễu xung quanh lá ba
	Diễu 0,1 cm.
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	Cách  đều mép

	10. 
	Lấy dấu tra bâu
	Lấy dấu điểm giữa cổ sau, 2 đầu vai.
	
	Chính xác


	11. 
	Tra bâu vô thân
	Đầu chân bâu phải cách đường bẻ nẹp 1mm.
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	Các dấu kỹ thuật phải khớp nhau

	12. 
	May mí chân cổ
	May cách mép 0,1cm.
	

	Đường diễu đều không bị sụp mí ở mặt  chân bâu dưới


4.  NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	1. 
	Góc  lá bâu không nhọn
	Không đặt chỉ ở đầu bâu, không cắt góc không đúng, không bẻ góc khi lộn lá bâu.
	Phải đặt chỉ ở đầu bâu, cắt góc không đúng, bẻ góc khi lộn lá bâu.

	2. 
	Hai đầu chân bâu, hai đầu lá bâu không bằng nhau
	May cặp ba lá bị lệch dấu, không kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau  trước khi diễu xung quanh lá ba.
	May cặp ba lá bị lệch dấu, phải kiểm tra hai đầu bâu, hai đầu chân bâu phải đối xứng và bằng nhau trước khi diễu xung quanh lá ba.

	3. 
	Đường mí chân cổ sụp mí
	Khi mí chân cổ không gấp mép vải vừa lấp  đường may vòng cổ.
	Khi mí chân cổ gấp mép vải vừa lấp  đường  may vòng cổ.
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