THIẾT KẾ NÓN ÁO JACKET

MỤC TIÊU
- Học sinh mô tả được cấu tạo nón áo Jacket; trình bày được chính xác công thức thiết kế.
- Học sinh thiết kế được nón áo Jacket đúng kỹ thuật.
- Học sinh tích cực rèn luyện, sáng tạo, học hỏi thêm nhiều kiểu nón áo Jacket .
I. Mô tả hình dáng, cấu trúc:
Nón gồm 2 mảnh, ráp nối với nhau theo đường sóng nón.
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II.Cách đo:
- Cao đầu: dùng thước dây đo thẳng từ lõm cổ phía trước lên đến đỉnh đầu.
- Vòng đầu: dùng thước dây đo vòng tròn xung quanh đầu .
III. Thiết kế:
1.Ni mẫu: 
- Cao đầu =  40cm
- Vòng đầu = 56cm 
- Vòng cổ trên thân áo = 40cm
2.Công thức thiết kế:
 Vẽ hình chữ nhật ABCD
-   AB : cao má nón = số đo cao đầu +  6cm 
· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.
· AA’: 2.5 đến 3cm
· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· DD’= 3cm
Kẻ đường thẳng đi qua D’ song song với BD
· Xác định điểm E sao cho BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis
· Tại trung điểm BE, vẽ plis với độ cao plis = 7cm, rộng = 2cm.
-    Đánh cong theo đường AA’IGJEB 





















IV. Nguyên nhân sai hỏng, biện pháp phòng ngừa:
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN SAI HỎNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

	- Đường cong má nón không đều, bị gãy khúc
	- Vẽ đường cong má nón không đều
	-  Luyện tập vẽ  đường cong má nón đều tay.

	- Đường tra nón vào áo BE dư hoặc thiếu so với đường vòng cổ trên thân áo (đã -2cm plis)
	[bookmark: _GoBack]- Không đo chính xác vòng cổ trên thân áo.
	- Đo chính xác vòng cổ trên thân áo.
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