         PHƯƠNG PHÁP PHỦ VÁY KHÔNG ĐỐI XỨNG
Nguyễn Thị Hiền

I. Phân tích thiết kế
Thân trước có 4 ply, phủ không đối xứng. Một bên thân có béo dợn song. Váy có lưng rời vòn từ trước ra sau, đắp lên nhau và cài chắc chắn bằng nút hay một cái khóa. Phần vải dư từ pen eo được chuyển xuống lai để tạo độ xòe và rồi được nâng lên để tạo các ply không đối xứng.
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II. Chuẩn bị bải phủ
Các số đo cấn thiết

· Rộng: sử dụng 2 lần số đo hạ đáy cộng thêm 26cm 
· Dài tùy ý cộng thêm 13cm

Kẻ một đường thẳng theo chiều dài ngay vị trí giữa của mảnh vải
Bấm xuống 8cm
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III. Quy trình thực hiện
· Đặt đường dẫn lên giữa thân trước của phom. Ghim kim và bấm đến cạnh dưới dây eo.

· Ghim kim đường tâm để cho chắc chắn.
· Bấm, điều chỉnh vải phủ dọc theo eo đến đường sườn

· Vuốt vải phủ dọc theo đường sườn và lấy dấu bằng đường sườn bằng viết chì. Độ xòe sẽ xuất hiện ở phần lai
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· Vuốt, điều chỉnh và ghim vải phủ qua đường tâm 2,5cm để xếp ply đầu tiên. Các ply còn lại tự xếp lại theo ý muốn.
· Cắt chừa 2,5cm đường may ở sườn.

· Gập ply đầu tiên, nâng đường ngang mông lên và gập 1 ply dài khoảng 4cm rộng khoảng 4cm. Vải phía dưới các ply được phủ êm phẳng. Ghim kim tạm thời
· Ply thứ 2 đặt cách ply thứ nhất 1,5cm. Nâng đường ngang mông lên và gập độ sâu ply khoảng 5cm, và bề rộng 5cm

· Tương tự cho ply thứ 3,4
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· Vuốt vải phẳng, ghim chốt để bảo vệ

· Cắt đường cong đến chân váy để tạo gợn song cách các ply khoảng 20-25cm

· Từ ply thứ 4 lấy, lấy dấu cách nó 2.5cm. Từ đây vải bắt đầu đổ xuống. Ghim kim ngay vị trí đó để làm cài nút hoặc khóa
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· Ghim lại kim ở các đường gập ply để đảm bảo sự chắc chắn

· Tháo mẫu phủ ra, đặt mẫu lên bàn cho phẳng, vẽ lại đường sườn bằng viết chì đỏ, lấy dấu vị trí mỗi chân pen
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· Sang dấu các lớp vải dưới của ply lên đường eo

· Tháo kim và vẽ lại các lớp ply dưới
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· Chuyển sang rập giấy, sang dấu lại dấu bấm ply, đường sườn.
· Cắt vải
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