PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
[bookmark: _GoBack]SV:	
LỚP:	
GVHD: Trần Hồng Thảo
Chương 9 :THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
Cho ni mẫu:
- Dài váy: 50 cm
- Vòng eo: 64 cm
- Vòng mông: 90 cm
I.Tính số mét vải cần thiết để may 1 váy căn bản theo ni mẫu trên:
- Khổ vải 0,9 m = 2 dài váy + lai + đường may   = ..................... cm
- Khổ vải 1,2 đến 1,6 m = 1 dài váy + lai + đường may  =  .................... cm
II.Tính toán công thức thiết kế theo ni mẫu, điền kết quả vào chỗ trống sau đó dựng hình thân sau, thân trước váy căn bản:
	Thân sau:
AB 	: Dài váy 	= số đo  = 50 cm
AM	: Hạ mông 	= 2/10 M + 1cm =........cm
AC 	: Ngang eo 	= ¼ eo + 2cm = ..........cm
CC1 	: 0.5cm
Vẽ plis 	: O là trung điểm AC
Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.
OO1 	= 10cm.
MD	: Ngang mông = ¼ M + 1 cm = ........cm
BL 	: Ngang lai = Ngang mông = ........  cm
LL1: Giảm sườn = 1 cm.
	Thân trước:
AA1 : Giảm TT = 0.7 cm.
AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm =..............cm
CC1 : 0.5cm
Vẽ plis 	: O là trung điểm AC.
Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.
OI = 10cm.
MD: Ngang mông = ¼ M = ...................cm
BL : Ngang lai = Ngang mông =.............cm
LL1 :Giảm sườn = 1 cm.


	Dựng hình:

THÂN SAU X 2
THÂN TRƯỚC X 1
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III.	Hoàn thành quy cách chừa đường may:
- Lai chừa đường may 4 cm.
- Đường may lưng, sườn váy chừa 1cm.
- Đường xẻ thân sau  chừa 1.5cm
- Nẹp lưng liền dựa vào đường may của lưng và sườn váy.
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