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Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Xuân Lợi
· Sinh ngày, tháng, năm: 26/10/1986                                  Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Công Nghệ Thông Tin.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:  Bảo trì và sửa chữa máy vi tính.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng Quản trị Dịch vụ.
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng
1.1. Xuất phát điểm
Ngày nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì máy tính không thể thiếu trong công việc cũng như học tập.

Xuất phát từ công việc bảo trì và sửa chữa máy vi tính tại các phòng ban trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình bảo trì máy vi tính, có những máy đã sử dụng lâu ổ cứng bị lỗi dẫn đến máy vi tính chạy chậm hoặc máy vi tính không vào hệ điều hành Windows được. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho công việc của cán bộ nhân viên trong nhà trường nên phần mềm HDDScan ra đời.
1.2. Tầm quan trọng
Phần mềm HDDScan ra đời nhằm mục đích cho nhân viên bảo trì và sửa chữa máy vi tính có thêm một giải pháp chọn lựa để tìm những lỗi nhẹ của ổ cứng máy vi tính, từ đó đưa ra phương án khắc phục cho ổ cứng máy vi tính.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Yếu tố khách quan
Phần mềm HDDScan là một phần mềm tiện ích dùng để kiểm tra ổ cứng máy vi tính rồi đưa ra các thông báo nếu như thấy có lỗi, từ đó ta có thể tìm phương án khắc phục, tránh tình trạng mất dữ liệu. Đặc biệt phần mềm hoàn toàn miễn phí, và có giao diện dễ sử dụng, thích hợp với mọi hệ điều hành Windows.
2.2. Yếu tố chủ quan
Phần mềm HDDScan tốn nhiều thời gian kiểm tra ổ cứng máy vi tính. Phần mềm HDDScan chỉ kiểm tra ổ cứng có lỗi hay không, giúp cho nhân viên sửa chữa máy vi tính biết được bệnh của ổ cứng từ đó có biện pháp khắc phục.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
Ứng dụng phần mềm HDDScan trong việc sửa chữa ổ cứng bị lỗi tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung của sáng kiến
Bước 1: Tải phần mềm HDDScan về máy tính của tôi.
Bước 2: Cài đặt phần mềm HDDScan.

Khởi động phần mềm, chọn ổ cứng cần kiểm tra lỗi trong mục Select Drive.
[image: image1.jpg]Select Drive Model : Hitach HTS547550ASE 364
Firmhare ¢ JES0AG0A
Serial : 1216005 ICWGORD

LBA : 976773165

Test Manager

TestID Device StartTine, End Tine Statis





Sau đó click vào biểu tượng ổ cứng bên cạnh chọn Suface Tests.
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Sau đó tôi chọn mục Verify, rồi click Add Tests.
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Kích đúp vào ổ cứng trong mục Tests ID bên dưới.
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Chọn Tab Map trong cửa sổ hiện lên để xem quá trình tests ổ cứng.
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Đợi đến khi chạy đến 100% là đã hoàn tất kiểm tra. Kết quả kiểm tra các điểm trong ổ cứng hiện bằng các màu sắc ở cột phía bên phải với màu xanh nước biển (có ghi Bads) là điểm bị lỗi bad, màu đỏ là điểm >500ms… Ổ cứng sử dụng tốt là ổ chỉ các màu từ xanh lá trở về màu trắng ( <150ms đến <5ms). 

5. PHẠM VI ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN
5.1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các máy tính của các phòng ban trong toàn trường.

5.2. KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN

Phần mềm HDDScan chỉ là công cụ để cho những nhân viên sủa chữa và bảo trì máy vi tính biết được tình trạng sức khỏe của ổ cứng, để có những biện pháp sao lưu dữ liệu kịp thời, không để mất dữ liệu. Vì thế mà phần mềm này phần lớn chỉ ứng dụng cho nhân viên bảo trì và sửa chữa máy vi tính.
6. THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG
Trong quá trình tôi viết đề tài, tôi đã sử dụng phần mềm này trên các dòng máy tính đã sủ dụng lâu năm. Với hi vọng các máy vi tính cũ của cán bộ nhân viên trong toàn trường không bị mất dữ liệu hay máy tính chạy quá chậm, ảnh hưởng công tác dạy và học của trường.
7. HIỆU QUẢ MANG LẠI
Vì phần mềm HDDScan có giao diện dễ sử dụng nên ngoài nhân viên bảo trì và sửa chữa máy tính ra, thì người sử dụng máy vi tính cũng có thể sử dụng phần mềm này để kiểm tra ổ cứng máy vi tính của mình. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014, theo quyết định số: 1080/QĐ-GDĐT-VP, ngày 28/07/2014.
                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017.


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
        Nguyễn Xuân Lợi


