CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Xuân Lợi
· Sinh ngày, tháng, năm: 26/10/1986                                   Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Công Nghệ Thông Tin.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Bảo trì và sửa chữa máy vi tính.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng Quản trị Dịch vụ.
II. NỘI DUNG:

1. Đặt vấn đề:
Ngày nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì máy tính không thể thiếu trong công việc cũng như trong học tập. 

Xuất phát từ công việc bảo trì và sửa chữa máy vi tính tại các phòng ban trong trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình bảo trì máy vi tính, có những máy đã sử dụng lâu ổ cứng bị lỗi dẫn đến máy vi tính chạy chậm hoặc máy vi tính không vào hệ điều hành Windows được. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho công việc của cán bộ nhân viên trong nhà trường nên phần mềm HDDScan ra đời.
Phần mềm HDDScan giúp cho người dùng máy vi tính phát hiện ổ cứng bị lỗi bad hay không để từ đó có hướng khắc phục đảm bảo không mất dữ liệu.
2. Nội dung:
2.1. Thực trạng

Hiện nay, trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều máy vi tính bao gồm cả đời mới, lẫn đời cũ. Do đó, những máy tính cũ thường xảy ra tình trạng máy chạy chậm hoặc không lên hệ điều hành Windows do lỗi ổ cứng, nếu để lâu sẽ dẫn đến mất dữ liệu. Vì vậy mà ổ cứng cần phát hiện lỗi sớm để khắc phục nhằm bảo toàn dữ liệu. Phần mềm HDDScan ra đời nhằm để phát hiện ra những lỗi này.

2.2. Nội dung, biện pháp thực hiện
Bước 1: Tải phần mềm HDDScan về máy tính của tôi.
Bước 2: Cài đặt phần mềm HDDScan.

Khởi động phần mềm, chọn ổ cứng cần kiểm tra lỗi trong mục Select Drive.
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Sau đó click vào biểu tượng ổ cứng bên cạnh chọn Suface Tests
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Sau đó tôi chọn mục Verify, rồi click Add Tests.
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Kích đúp vào ổ cứng trong mục Tests ID bên dưới.
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Chọn Tab Map trong cửa sổ hiện lên để xem quá trình tests ổ cứng.
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Đợi đến khi chạy đến 100% là đã hoàn tất kiểm tra. Kết quả kiểm tra các điểm trong ổ cứng hiện bằng các màu sắc ở cột phía bên phải với màu xanh nước biển (có ghi Bads) là điểm bị lỗi bad, màu đỏ là điểm >500ms… Ổ cứng sử dụng tốt là ổ chỉ các màu từ xanh lá trở về màu trắng ( <150ms đến <5ms). 

2.3. Kết quả đạt được

Những máy vi tính cũ được phát hiện lỗi ổ cứng sớm sẽ được sao chép dữ liệu tránh mất dữ liệu cho cán bộ nhân vên trong trường.

2.4. Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả sáng kiến kinh nghiệm

Phần mềm HDDScan rất nhẹ, phù hợp với mọi hệ điều hành Windows nên có thể sử dụng trên tất cả những máy vi tính có cấu hình yếu đến máy vi tính có cấu hình mạnh.

3. Kết luận: 
Từ khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm HDD Scan cho các dòng máy vi tính, thì máy vi tính ít xảy ra lỗi về ổ cứng, đảm bảo an toàn dữ liệu ổ cứng của cán bộ nhân viên trong trường.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 2  năm 2017

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
Nguyễn Xuân Lợi
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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