ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 1	 	

Câu 1: Cho tải 1 pha tiêu thụ công suất tác dụng P = 15KW, hệ số công suất cosφ = 0,6. Biết nguồn cung cấp đến tải có áp hiệu dụng V = 220V, tần số f = 50Hz. Tính giá trị điện dung C đấu song song với tải để nâng hệ số công suất đến giá trị cosφ’ = 0,9 trong trường hợp cosφ’ sớm?

Câu 2: một mạch điện ba pha, nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác như hình 1 
                      [image: ]
                                                   Hình 1
     Điện áp pha của nguồn là 220V, tổng trở pha tải = 8+6j (Ω). Tính:
a) Điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây của tải?
b) Công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến trên tải ba pha?


Câu 3: Cho mạch điện như hình 2
                           [image: ]                                
                                                       Hình 2

                      Xác định giá trị điện áp Vo và dòng điện i ? 
Câu 4: 
[bookmark: _GoBack]Phát biểu định luật Kirchhoff 1. Áp dụng định luật Kirchhoff 1 để viết phương trình cho mạch điện sau?
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	Trường hợp sau khi bù tải tổng có tính cảm ( cosφ’ sớm)
QC = P.(tgφ + tgφ’)

tgφ = 

tgφ’ = 

QC = 15000.(1,33 + 0,48) = 27150VAR

QC = 

C = 
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	Nguồn nối hình sao: Vd = Vp = 220 = 380 (V)
Tải nối hình tam giác Vp = Vd = 380 (V)
Dòng điện pha của tải: 
Tải nối hình tam giác: Id = Ip = 38 (A)
Công suất tác dụng ba pha: 
P3pha = 3R2= 3.8.382 = 34656 (W)
Công suất phản kháng ba pha: 
Q3pha = 3X2= 3.6.382 = 25992 (VAR)
Công suất biểu kiến ba pha: 
S3pha = 3.Vp.Ip = 3.380.38 = 43320 (VA)
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	             Chọn nút c làm chuẩn (Vc = 0V)

                                   
               Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút a:    

                                          

                                 

                                                       
          Áp dụng định luật Kirchhoff 2 qua các nút a,b,c :
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	* Phát biểu theo phương pháp đại số : “Tổng giá tri ̣đại số dòng điện tại một nút = 0” 
* Phát biểu theo phương pháp số học : “Tổng giá tri ̣dòng điện vào nút = Tổng giá trị dòng điện ra khỏi nút” 
                             -i1 + i2 +i3 – i4 = 0
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