SKKN: “Một số kinh nghiệm tiết kiệm nhiên liệu xe ô tô cơ quan”

Thiên nhiên đã mất hàng triệu năm để tạo nên các mỏ dầu và khí đốt trong lòng đất. Nhưng sự tiêu thụ nguồn nhiên liệu quý giá đó của con người cũng tăng với tốc độ chóng mặt trong vòng nửa thế kỷ qua (khoảng 800% từ năm 1961 đến năm 2011). Theo dự tính của các nhà khoa học thì trong vòng 50 năm nữa số nhiên liệu chúng ta đang sử dụng (xăng dầu, khí đốt tự nhiên) sẽ trở nên cạn kiệt, đồng thời, quá trình đốt cháy xăng dầu của các động cơ tạo ra sự ô nhiễm đáng kể cho môi trường, gây hiệu ứng nhà kính, là một trong những tác nhân quan trọng khiến tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nặng nề, hậu quả của sự ô nhiễm không khí còn làm tăng tỷ lệ người mắc các bệnh hô hấp và nhiễm nhiều chất độc hại (như kim loại chì) khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng tỷ người trên trái đất. 
Với những vấn đề phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu làm tăng ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, cùng với sự phụ thuộc tài chính vào giá xăng dầu có ảnh hưởng tiêu cực đến mỗi chủ thể trong xã hội và mỗi quốc gia trên thế giới, ta thấy rõ một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả và an toàn nhất. 
Trong nhà trường, chi phí dành cho các hoạt động văn phòng nói chung và công vụ - hành chính nói riêng là các khoản chi thường xuyên, được phản ánh trong các tài liệu kế toán hàng năm, hàng quý, để phục vụ các hoạt động chuyên chở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên đi công tác và thực hiện các hoạt động công vụ - hành chính của trường. Riêng chi phí cho xe ô tô cơ quan, nhà trường phải thanh toán các khoản chi phí nhiên liệu, bảo trì bảo dưỡng, mua bảo hiểm hai chiều, lệ phí đăng kiểm, chưa kể vật tư tiêu hao như bình ắc quy, vỏ xe, dầu nhớt. Trong đó, chi phí nhiên liệu chiếm một phần đáng kể, vì thế, việc nghiên cứu để rút kinh nghiệm tiêu hao nhiên liệu sao cho hợp lý nhất là vấn đề được tôi quan tâm qua nhiều năm làm công tác lái xe của trường. Do đó, tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm tiết kiệm nhiên liệu xe ô tô cơ quan” để trình bày một số quan điểm cá nhân trong việc sử dụng xe cơ quan sao cho tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả nhất.
Theo tính toán, mức nhiên liệu của phương tiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Đặc tính kỹ thuật của động cơ, hệ thống truyền lực, đặc tính nhiên liệu cũng như sự phù hợp giữa động cơ và phương tiện, điều kiện vận hành, cách thức vận hành xe.
Theo lý thuyết, năng lượng yêu cầu để di chuyển phương tiện phải đủ để thắng sức cản không khí và sức cản lăn. Do vậy, nếu giảm được sức cản không khí hoặc sức cản lăn sẽ giảm được nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài ra còn có các yếu tố như: khối lượng của phương tiện, vận tốc chuyển động, điều kiện giao thông, tác động của nhiệt độ vận hành... Theo đó, khối lượng của động cơ càng lớn, vận tốc càng chậm, nhiệt độ vận hành thấp thì lượng nhiên liệu càng tốn. Giao thông trong đô thị mất khoảng 10% - 20%  lượng nhiên liệu được dùng để giữ động cơ chạy không tải cầm chừng, vì thế tổn hao nhiên liệu hơn chạy đường trường là tất yếu. Cũng vậy, các tài xế chuyên nghiệp đều biết còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc tiêu hao nhiên liệu, như 
· Thứ nhất, cải thiện hiệu suất nhiệt của động cơ lắp trên ô tô. Thiết kế và sử dụng các động cơ cháy kiệt có hiệu suất đốt cháy nhiên liệu cao. Đồng thời, phát triển và sử dụng các hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp được điều khiển điện tử. Các hệ thống này là một bộ phận của hệ thống điều khiển động cơ bằng phương tiện điện tử. Do vậy, sẽ nâng cao được các chỉ tiêu kinh tế năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường của phương tiện. Sử dụng năng lượng của khí thải để tăng áp cho động cơ. Việc tăng áp bằng tua bin khí thải không chỉ tăng hiệu suất cho động cơ mà còn góp phần giảm hàm lượng một số chất ô nhiễm trong khí thải. Ngoài ra, có thể sử dụng các hệ thống xử lý khí thải chuyên dụng, cho phép tăng hiệu suất nhiệt của động cơ phun xăng trực tiếp và động cơ phun nhiên liệu diezel điều khiển điện tử.
· Thứ hai, giảm tổn thất cơ khí: Tổn thất ma sát và tổn hao công suất để dẫn động các thiết bị phụ có ảnh hưởng tới mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ. Trên các động cơ hiện đại, các thiết bị phụ như: quạt gió, máy nén, máy lạnh... được điều khiển bằng điện tử do vậy có thể giảm thiểu công suất tổn hao để dẫn động chúng.
· Thứ ba, đảm bảo sự phù hợp giữa động cơ và phương tiện: Từ giai đoạn thiết kế, việc lựa chọn các tỷ số truyền của hệ thống truyền lực có tác động lớn tới mức tiêu thụ nhiên liệu trên ô tô. Với một công suất đã cho, hiệu suất của động cơ sẽ được cải thiện khi tăng tải và giảm tốc độ. Do đó, có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện nếu tỷ số truyền của hệ thống truyền động được lựa chọn sao cho động cơ làm việc ở tốc độ thấp hơn ứng với một vận tốc của phương tiện.
· Thứ tư, sử dụng phương tiện đúng cách: Nếu sử dụng phương tiện đúng cách có thể tiết kiệm tới 20% nhiên liệu với cùng một mẫu xe. Yêu cầu cần sử dụng tay số hợp lý, chuyển lên tay số cao hơn ngay khi có thể. Nếu lạm dụng tay số thấp sẽ làm cho mức tiêu thụ nhiên liệu tăng vọt. Đồng thời, kỹ thuật khởi hành và tăng tốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến lượng năng lượng tiêu thụ, cần tránh tăng tốc đột ngột, thắng gấp trừ trường hợp đặc biệt. Khi điều kiện giao thông cho phép, cần chạy xe ở tốc độ ổn định; quan sát, tập trung khi lái xe, giữ khoảng cách hợp lý; tắt động cơ khi dừng, đỗ lâu và đảm bảo tải trọng hợp lý.
· Thứ năm, kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện: Cần kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết và hệ thống trên ô tô đúng cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm giữ cho mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định trong vài năm. Công việc này dược diễn ra thường xuyên, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến hệ thống nhiên liệu trên ô tô.
Trong các yếu tố trên, các yếu tố 1,2,3 không khả dụng đối với xe cơ quan, vì việc chọn mua xe nào, thiết kế và nội thất xe ra sao không thuộc chức năng của nhân viên lái xe, chỉ có yếu tố thứ 4 và thứ 5 phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức chủ quan và cách làm việc của một nhân viên là tài xế chuyên nghiệp hay còn ít kinh nghiệm. 
Thông qua học hỏi các lý thuyết về động cơ ô tô, về những lưu ý sử dụng xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu trong thực tiễn, tôi muốn trình bày một số kinh nghiệm của bản thân đã tập hợp được trong thực tế công tác hàng ngày, giúp cho nhân viên lái xe cơ quan có một tài liệu tham khảo bổ ích, đây là nội dung từ trước đến nay trong công tác lái xe cơ quan tại trường chưa có đồng nghiệp nào thực hiện. 
Nhiều năm qua, công tác lái xe cơ quan tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại các đơn vị hành chính sự nghiệp khác, yêu cầu nhân viên lái xe cơ quan có bằng lái xe, có sức khỏe tốt là đủ. Việc bảo quản xe, tiết kiệm nhiên liệu, lái xe an toàn là kinh nghiệm riêng của mỗi nhân viên, không có tài liệu hướng dẫn hay các lớp bồi dưỡng, tập huấn như các công việc nghiệp vụ khác. Các nhân viên lái xe đều được các thầy ở trường dạy lái xe hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng sử dụng xe và luật giao thông đường bộ, nhưng chi tiết hơn về việc bảo quản xe, tiết kiệm nhiên liệu, lái xe an toàn là do mỗi nhân viên tự hoàn thiện sau một thời gian làm việc. Vì vậy, bản thân mỗi nhân viên lái xe cần tìm tòi các tài liệu liên quan, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, để có thể góp phần tốt nhất vào kết quả công tác phục vụ hành chính – công vụ của trường.
Có nhiều cách để tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhưng cách hiệu quả nhất là giảm lượng xăng dầu cần sử dụng. Khi cần phải sử dụng ô tô để di chuyển đến một nơi nào đó, việc lưu ý một vài vấn đề sau sẽ giảm lượng nhiên liệu mà xe ô tô cần tiêu thụ.
Điều chỉnh phương pháp lái xe
Lái xe ở tốc độ vừa phải. 
Đây là giải pháp hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để tăng cường hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Tốc độ tiêu tốn nhiên liệu nhiều nhất là khi ta tăng tốc xe. Đối với hầu hết các loại xe, tốc độ này vào khoảng 80 km/h. Thực tế, mỗi khi lái xe với tốc độ vượt quá 80 km/h, ta đang tiêu tốn thêm khoảng 11% xăng. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu sẽ sụt giảm khi xe tăng tốc. Ngoài ra, cũng cần phải quan tâm đến tín hiệu đèn giao thông. Nếu lái xe nhanh hơn mức độ cần thiết, ta sẽ phải dừng xe và khởi động lại khi gặp phải tín hiệu đèn giao thông, và hành động này không tốt cho việc tiết kiệm xăng xe.
Tránh lái xe theo kiểu nối đuôi xe khác và tránh thường xuyên thắng  xe. 
Ta có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tránh nối đuôi phương tiện đi trước. Nếu lái xe theo kiểu này, ta sẽ phải thường xuyên nhấn ga để lấy lại tốc độ cho xe và sau đó lại phải điều chỉnh khoảng cách giữa xe của mình và xe phía trước bằng cách thắng xe, và một vòng luẩn quẩn sẽ được hình thành. Hành động tăng và giảm tốc độ thường xuyên sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn là lái xe ổn định và giữ khoảng cách an toàn.
Thắng xe nhiều lần sẽ gây lãng phí năng lượng, chuyển đổi nó thành nguồn năng lượng nhiệt vô ích và làm giảm đáng kể tuổi thọ hệ thống thắng của chiếc xe.
Tăng tốc từ từ. 
Mỗi khi ta nhấn ga để tăng tốc đột ngột sau khi dừng xe là đang đốt cháy thêm nhiên liệu và tăng khả năng gây mòn vỏ xe. Bằng cách tăng tốc từ từ, ta chỉ sử dụng lượng nhiên liệu cần thiết để chiếc xe có thể lấy trớn để chạy.
Nói một cách ngắn gọn, cần phải hạn chế sử dụng bàn đạp thắng và bàn đạp ga càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa việc sử dụng nhiên liệu.
Lái xe một cách cẩn thận và sử dụng một làn đường. 
Nhiên liệu tiêu thụ sẽ tăng khi ta giảm tốc độ xe và sau đó tăng tốc trở lại. Duy trì tốc độ đều đặn sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng nhiên liệu. Tăng tốc và giảm tốc đột ngột sẽ làm tăng mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe. Ta  cũng không nên thay đổi làn đường chạy xe một cách tùy hứng. Lý do cũng khá giống nhau, vì khi chuyển sang làn đường khác, ta phải liên tục tăng tốc và giảm tốc độ. Hãy thư giãn và chỉ nên sử dụng một làn đường.
Sử dụng hệ thống kiểm soát tốc độ (overide control) và kiểm soát hành trình (cruise control) khi lái xe trên đường cao tốc. 
Một cách khác để giúp ta bớt sử dụng bàn đạp ga và bàn đạp thắng là thông qua hệ thống kiểm soát tốc độ và kiểm soát hành trình trên đường cao tốc. Hệ thống kiểm soát tốc độ sẽ duy trì tốc độ động cơ thấp cho xe, giúp tăng cường tuổi thọ của động cơ. 
Hệ thống kiểm soát hành trình giúp xe chạy ở tốc độ ổn định, hạn chế bơm quá nhiều ga hoặc không bơm đủ ga cho xe. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ hữu ích khi chạy xe đường dài, không nên sử dụng khi chạy xe trên đường phố, nó sẽ không đem lại kết quả nào đáng kể.
Sử dụng hộp số một cách cẩn thận. 
Tăng số khi lái xe ở tốc độ chậm và ngược lại sẽ làm tiêu hao nhiều nhiên liệu. Sử dụng hộp số một cách cẩn thận và tùy thuộc vào tốc độ mong muốn. Biện pháp này sẽ giảm thiểu áp lực cho động cơ.
Điều chỉnh thói quen
Lái xe cho đến  khi bình xăng xe gần cạn. 
Biện pháp này chỉ đơn giản là tuân theo nguyên lý khoa học: một chiếc ô tô nhẹ hơn sẽ tiêu tốn ít xăng hơn. 
Tránh để xe chạy cầm chừng (idle) quá mức. 
Nếu chạy cầm chừng trong hơn 1 phút,  nên tắt động cơ để tiết kiệm xăng. Ngoài ra, với những xe mới càng không cần phải khởi động lâu khi thời tiết lạnh, chỉ cần một vài giây là đủ. Bất kỳ khi nào đang phải chờ đợi ai đó, hãy tắt chế độ chạy cầm chừng. Ta vẫn có thể sử dụng đài phát thanh và máy hát đĩa mà không cần phải khởi động xe!
Tránh hạ cửa sổ ô tô xuống với tốc độ nhanh, hoặc sử dụng máy lạnh. Phương pháp làm mát tốt nhất ở tốc độc lái xe trên đường cao tốc tùy thuộc vào loại ô tô. Hạ cửa sổ xuống sẽ hình thành sức cản, và sử dụng máy lạnh sẽ khiến động cơ phải tăng cường hoạt động. Tuy nhiên, ta có thể hạ cửa sổ khi lái xe trên đường phố nếu thời điểm đó không quá nắng nóng và bụi bặm.
Đậu xe tại nơi có bóng mát. 
Đây cũng là một nguyên lý của khoa học! Xe càng mát thì xăng sẽ càng ít bốc hơi khỏi bình xăng hơn. Ngoài ra,  trong xe cũng sẽ không quá nóng khi tắt động cơ và máy lạnh một thời gian mà nhiệt độ ngoài trời trên 30 độ C
Tránh giao thông và thời tiết xấu. 
Khó có thể tiết kiệm nhiên liệu khi giao thông đang ùn tắc và trong giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, gió lớn hoặc khí áp cao. Mưa, gió thổi ngược chiều và khí áp cao sẽ hình thành nên sức cản của gió và ta sẽ phải sử dụng nhiều nhiên liệu hơn để có thể di chuyển.
Tuy nhiên, gió xuôi chiều (cơn gió đến từ phía sau của xe) sẽ có thể giúp ích được ít nhiều. 
Giờ cao điểm làm đường phố ùn tắc sẽ khiến xe ô tô tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn bình thường. Ta phải liên tục dừng xe, khởi động xe, chạy cầm chừng, chuyển làn đường, và có thể sẽ sử dụng gần như mọi thói quen không tốt cho việc tiết kiệm nhiên liệu.
Tắt hết các thiết bị điện tử và thiết bị kiểm soát khí hậu trước khi tắt động cơ. 
Tất nhiên, khi chúng ta tắt động cơ, mọi thiết bị khác cũng sẽ tắt, nhưng khi chúng ta khởi động xe thì như thế nào? Nếu tắt hết mọi thứ, khi khởi động xe, ta sẽ tiết kiệm được lượng nhiên liệu khi xe phải khởi động lại mọi thiết bị. Sau đó, có thể bật từng thiết bị lên, điều này sẽ giúp dễ dàng xử lý hơn.
Giảm thiểu việc sử dụng xe bằng cách lên kế hoạch trước. 
Cố gắng sắp xếp trước các công việc lặt vặt và các lịch trình. Hãy hoàn tất mọi công việc lặt vặt cùng một lúc cũng sẽ giúp tăng thêm thời gian rỗi cho xe. 
Điều chỉnh chiếc xe 
Giảm trọng lượng xe. 
Loại bỏ trọng lượng không cần thiết của xe hơi, chẳng hạn như các dụng cụ và vật liệu không cần thiết. Giảm trọng lượng của xe cũng giúp giảm thiểu quá trình tiêu hao nhiên liệu bằng cách làm giảm lực cản. Nếu cốp sau của xe không được cắt giảm trọng lượng, một đệm khí sẽ được hình thành tại vị trí phía sau buồng lái tạo nên sức cản khiến không khí không thể lưu thông.
Nếu cần phải đem theo một vật dụng nào đó, hãy cho chúng vào cốp xe, không nên đặt chúng vào phần giá đỡ trên mui xe. Khi đặt đồ vật trên mui xe, sẽ hình thành thêm lực cản khiến xe chạy chậm hơn và khó tăng tốc hơn.
Thay bộ lọc không khí. 
Bộ lọc không khí bẩn sẽ lấy đi sức mạnh và hiệu quả của động cơ và sẽ sử dụng nhiều nhiên liệu hơn một bộ lọc sạch. Vì vậy, hãy thay đổi bộ lọc không khí nếu đã sử dụng bộ lọc cũ trong thời gian khá dài. Công việc này chỉ tốn một vài phút và các tài xế đều tự tay làm được. Trong các bộ phận thay thế cho xe ô tô, bộ lọc không khí  là một trong những vật tư rẻ nhất.
Vỏ xe phải luôn căng hơi. 
Vỏ xe có đủ hơi sẽ giúp xe có thể di chuyển được xa hơn chỉ với một bình xăng. Tài xế nên đem theo máy kiểm tra độ căng của vỏ xe và kiểm tra áp suất của vỏ xe. Vỏ xe thường sẽ mất đi một lượng khí nhỏ sau một thời gian sử dụng, vì vậy, không nên quá lo lắng nếu một hoặc nhiều vỏ xe có vẻ yếu hơi.
Thường xuyên kiểm tra áp suất của vỏ xe khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi. Vỏ xe nóng sẽ có lượng áp suất cao do không khí giãn nở, do đó trời nắng nóng  có thể giảm lượng hơi trong vỏ xe để đạt được áp suất phù hợp. Ngược lại, khi được làm mát, áp suất sẽ trở nên khá thấp trong điều kiện nhiệt độ lạnh hơn, cần phải bơm thêm hơi vào vỏ xe khi trời lạnh. Vỏ xe không đủ hơi và vỏ xe căng phồng quá mức sẽ làm tăng sức chống lăn và như vậy sẽ làm giảm số km mà xe có thể di chuyển với 1 lít xăng,  gây nên tình trạng mòn vỏ do cọ xát quá mức. 
Nếu cần phải thay vỏ xe, hãy chọn mua vỏ xe xuyên tâm. Vỏ xe xuyên tâm có sức chống lăn thấp giúp duy trì khí động học cho xe.
Thường xuyên bảo dưỡng xe theo khuyến cáo của nhà sản xuất để tối ưu hoá khả năng sử dụng nhiên liệu của xe. 
Cần phải thay bugi và dây điện đúng thời điểm, và thay thế bộ phận kích từ khi chúng không còn đem lại hiệu quả như trước (chẳng hạn như lỗi nội bộ). Động cơ càng hoạt động tốt bao nhiêu thì càng có thể tạo nên nhiều năng lượng bấy nhiêu mà không cần phải sử dụng nhiều nhiên liệu.
Sử dụng dầu nhớt tổng hợp để tiết kiệm nhiên liệu. 
Ít phải thay thế dầu nhớt sẽ giúp tiết kiệm được khoảng thời gian phải đưa xe đến cửa hàng bảo trì cũng như hạn chế được lượng dầu nhớt thải vào môi trường.
Khi đến cửa hàng để bảo trì xe, hãy hỏi ý kiến của thợ máy xem loại dầu nhớt nào tốt cho xe của ta và giúp tiết kiệm nhiên liệu. 
Lưu ý đến thông số của vỏ xe. Trước khi thay đổi vỏ xe bằng loại vỏ dày hiện đại, hãy suy nghĩ lại. Vỏ xe càng rộng thì sức kháng lăn càng cao và lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ càng lớn.
Lưu ý khác
Nên cẩn thận trong việc lựa chọn chỉ số của nhiên liệu (chỉ số octan) sử dụng. Các loại nhiên liệu đều khác nhau và động cơ khác nhau có thể phản ứng khác nhau với từng loại xăng dầu.
Theo dõi mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe để có thể nhanh chóng xác định xem liệu xe có cần được điều chỉnh hoặc cần các dịch vụ khác. Sử dụng ba hoặc bốn bình xăng liên tiếp do mức độ tiêu hao nhiên liệu cao có thể là dấu hiệu cho thấy xe cần được bảo trì.
Hãy sử dụng trang phục phù hợp theo thời tiết – cách này sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn khi lái xe, và sẽ không cần phải phụ thuộc vào hệ thống máy lạnh trong xe hoặc hạ cửa sổ của xe xuống quá nhiều vì các hành động này sẽ gây hao tốn nhiên liệu. 
Tham gia vào cộng đồng ô tô trực tuyến để tham kháo ý kiến của các thành viên khác về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và tìm hiểu cách tự điều chỉnh xe ô tô thông thường để có thể cải thiện mức độ tiêu hao nhiên liệu 
Thường xuyên bảo trì xe và đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng của xe. Chi phí cho việc thay dầu nhớt định kỳ có thể khá tốn kém, nhưng về lâu dài nó sẽ giúp  tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế hao mòn động cơ.
Các kinh nghiệm trên đây đã được tôi áp dụng trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày của mình, qua thời gian dài, nó trở thành những thòi quen của một tài xế chuyên nghiệp. Tôi thấy trong thực tế, người lái xe luôn lưu ý sử dụng những kinh nghiệm trên sẽ ngày càng có tác phong làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, lái xe an toàn, bảo quản tốt xe cơ quan, tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu để phục vụ việc chuyên chở cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày một tốt hơn. 
Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tôi mong muốn góp phần tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô cơ quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ động cơ. Từ kết quả đó, có thể bổ sung vào tài liệu của trường về lái xe an toàn, đảm bảo tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các phương tiện của trường khi tham gia giao thông. 
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