Tìm hiểu lý thuyết về cảm ứng từ
1. [image: ]Khi nam châm đưa lại gần vòng dây một chút thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhiều.
2. [image: ] Khi nam châm đưa ra xa vòng dây một chút thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng.
c. Không đổi.
d. Tăng nhanh.
3. [image: ] Khi vòng dây đưa lại gần nam châm một chút thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhiều.
4. [image: ] Khi vòng dây đưa ra xa nam châm một chút thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng.
c. Không đổi.
d. Tăng nhanh.
5. [image: ]Khi vòng dây xoay một chút như hình thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng.
c. Không đổi.
d. Tăng nhanh.
6. [image: ] Khi vòng dây xoay một chút như hình thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhanh.	
7.  [image: ]Khi vòng dây xoay một chút như hình thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhanh.
8.  [image: ]Khi vòng dây xoay một chút như hình thì từ thông qua vòng dây sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng nhiều.
c. Không đổi.
d. Tăng một chút.
9. [image: ]Khi thanh dẫn dịch chuyển như hình thì từ thông qua khung dây sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng.
c. Không đổi.
d. Tăng nhanh.
10. [image: ] Khi thanh dẫn dịch chuyển như hình thì từ thông qua khung dây sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhanh.	
11. [image: ] Khi khóa K đóng xuống thì từ thông qua vòng dây bên cạnh sẽ …
a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không đổi.
d. Giảm nhanh.	
12.  [image: ] Khi khóa K mở ra thì từ thông qua vòng dây bên cạnh sẽ …
a. Giảm.
b. Tăng.
c. Không đổi.
d. Tăng chậm.	
13. Thiết bị nào sau đây biến chuyển cơ năng thành điện năng:
a. Máy phát điện chạy bằng hơi nước.
b. Động cơ hơi nước.
c. Động cơ điện.
d. Bếp điện dùng dây điện trở. 
14. Bếp điện từ là ứng dụng hiện tượng:
a. Cảm ứng điện từ.
b. Tương tác điện.
c. Dẫn nhiệt từ mặt bếp lên đáy nồi.
d. Đối lưu nhiệt từ bếp lên nồi.
15. Thiết bị nào sau đây không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ:
a. Bóng đèn dây tóc.
b. Máy biến áp.
c. Bếp điện từ.
d. Ngắt điện (CB) chống giật.
16. Thiết bị nào sau đây không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ:
a. Lò nướng bánh bằng điện trở.
b. Máy biến áp.
c. Anten.
d. Máy phát điện dùng sức gió.
17. Thiết bị nào sau đây sử dụng hiện tượng cảm ứng điện từ để hoạt động:
a. Máy biến áp.
b. Động cơ điện 1 chiều.
c. Nam châm.
d. Nam châm điện.
18. Hoạt động của máy biến áp chủ yếu dựa trên hiện tượng:
a. Cảm ứng điện từ.
b. Dòng điện qua dây dẫn làm nóng lên.
c. Cộng hưởng điện.
d. Giao thoa.
19. Hiện tượng cảm ứng điện từ không được sử dụng trong:
a. Công tắc đóng mở điện đơn giản.
b. Máy phát điện xoay chiều.
c. Máy biến áp.
d. Bếp điện từ. 
20. Lõi máy biến áp nóng lên khi có dòng xoay chiều vào cuộn sơ cấp là do:
a. Dòng điện cảm ứng Foucault xuất hiện trong lõi.
b. Rò điện từ cuộn thứ cấp vào lõi.
c. Rò điện từ cuộn sơ cấp vào lõi.
d. Môi trường bên ngoài tác động.
21. Khi đóng khóa K thì hiện tượng nào xảy ra [image: ]
a. Đèn Đ1 sáng ngay, đèn Đ2 từ từ sáng. 
b. Đèn Đ2 sáng ngay, đèn Đ1 từ từ sáng.
c. Cả 2 đèn cùng sáng ngay lập tức.
d. Cả 2 đèn đều từ từ sáng.
22. Khi mở khóa K thì hiện tượng nào xảy ra [image: ]
a. Đèn Đ lóe sáng rồi tắt.
b. Đèn Đ tắt ngay lập tức.
c. Đèn Đ vẫn luôn sáng không tắt.
d. Cuộn L bị đứt. 
23. Độ tự cảm của cuộn dây không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
a. Cường độ dòng điện qua cuộn.
b. Độ dài cuộn.
c. Chất liệu lõi.
d. Số vòng dây quấn.
24. Độ tự cảm của cuộn dây không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
a. Từ trường bên ngoài.
b. Chiều dài cuộn.
c. Tiết diện ống dây.
d. Số vòng dây quấn.
25. Độ tự cảm của cuộn dây không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
a. Chiều quấn dây.
b. Độ dài cuộn.
c. Chất liệu lõi.
d. Số vòng dây quấn.
26. Độ tự cảm của cuộn dây không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
a. Môi trường bên ngoài cuộn.
b. Tiết diện ống dây.
c. Chất liệu lõi.
d. Số vòng dây quấn.
27. Độ lớn suất điện động cảm ứng cao khi:
a. Từ thông qua mạch thay đổi nhanh.
b. Từ thông qua mạch thay đổi chậm.
c. Từ thông qua mạch không thay đổi.
d. Từ thông bằng 0.
28. Hiện tượng dòng điện xuất hiện trong mạch kín khi từ thông xuyên qua mạch này thay đổi là hiện tượng :
a. Cảm ứng điện từ   
b. Giao thoa
c. Cộng hưởng
d. Quang điện
29. Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng
a. Xuất hiện dòng điện trong mạch kín khi từ thông qua mạch thay đổi
b. Xuất hiện lực từ tác động làm di chuyển đoạn dây dẫn mang dòng điện.
c. Biên độ dòng điện tăng đến cực đại khi tần số dòng điện gần bằng tần số riêng của mạch.
d. Vùng gặp nhau giữa hai sóng có những vị trí dao động với biên độ rất cao hoặc rất thấp.     
30. Bản chất của dòng điện Foucault là
a. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vật dẫn khi từ thông xuyên qua vật thay đổi.
b. Dòng điện từ nguồn theo dây dẫn đến chạy ngang qua vật dẫn.
c. Dòng điện phát sinh do ánh sáng chiếu lên tế bào quang điện.
d. Dòng nhiệt điện phát sinh do sự chênh lệch nhiệt độ 2 mối nối 2 thanh dẫn kim loại khác nhau.
31. Bản chất của hiện tượng tự cảm là
a. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
b. Hiện tượng nhiệt điện.
c. Xuất hiện dòng điện Foucalt.
d. [bookmark: _GoBack]Dòng điện qua cuộn dây sinh ra từ trường.
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