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   CÁC SAI HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
	STT
	Hiện tượng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Vẽ sai mạch điện
	Đọc đề chưa kỹ
	Đọc kỹ lại đề để xác định các nút, nhánh, và đường đi cho chính xác

	2
	Xác định sai chiều của dòng điện
	Vẽ sai mạch điện, dẫn đến tính sai dấu của các đại lượng
	Vẽ lại mạch điện cho chính xác, xác định lại các I, U để biết hướng dòng điện đi

	3
	Xác định cường độ dòng điện, điện áp sai
	Chưa phân biệt được dòng điện mắc nối tiếp hoặc song song, chưa thuộc công thức tính I, U
	Xác định lại dòng diện mắc theo loại nào, học kỹ lại công thức


Nhóm:


Lớp:14 CĐ – ĐT1, ĐT2, ĐT3


Ngày: 15 / 06 / 2015





Chương: Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi


Bài 4: Những đại lượng đặc trưng của dòng điện. Định luật KiaroKhop
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Khoa: Khoa học cơ bản
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