PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (Dành cho Học sinh) 	Số: 08
Tổ bộ môn: Cơ sở Cơ khí 					Học phần: Hình họa-Vẽ kỹ thuật	
Bài học 8. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN		Học sinh: ………………………………….
Giới thiệu: Hình chiếu trục đo xiên cân là hình chiếu …………………………………………của vật thể trên
…………………………………………………………………………………………………………………...
Nội dung
 I. Khái niệm
        - Có phương chiếu …………………………………………… với mặt phẳng hình chiếu P.
        - Có hai trong ba hệ số biến dạng theo trục đo …………………………………Y’
Y’
Z’
X’
450
900
O’
Z’

 II. Đặc điểm450
900

	1.Vị trí trục đo
O’
X’


                                                           Cao ………….                                           Cao ………..
	2. Các hệ số biến dạng:         KX = KZ = ………..                 KY = …………
	3. Nhận xét: các mặt phẳng song song với mặt X’O’Z’ sẽ …………………………….
III. Các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên cân



      - Chọn trục đo

      - Vẽ song song trục O’Y’và bằng 1/2
      - Kết hợp với hình chiếu thêm, bớt


      - Vẽ hình chiếu đứng



     - Tẩy, tô đậm
     - Nối lại theo hình chiếu đứng
* Lưu ý:
	1. Đối với hình chiếu trục đo ……………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]	2. Tại mỗi đầu nút có ba tia ……………………………………………………………………..
IV. Câu hỏi củng cố
              1. Hệ số biến dạng trên các trục đo như thế nào?
              2. Nêu trình tự vẽ hình chiếu trục đo xiên cân.
