PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. ( Dành cho Giáo viên )
Tổ bộ môn: Cơ sở Cơ khí 			Môn học: Vẽ kỹ thuật			Số: 08
Bài học 08: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN + BT		Học sinh: 
Giới thiệu: HCTĐ xiên cân là hình chiếu biểu diễn 3 chiều của vật thể trên 1 hình vẽ.
[bookmark: _GoBack]Nội dung: 
 I. Khái niệm: 
        - Có phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu P.
        - Có 2 trong 3 hệ số biến dạng theo trục đo bằng nhau.Y’
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 II. Đặc điểm:450
900

	1.Vị trí trục đo.
O’
X’


                                                           Cao phải                                               Cao trái
	2. Các hệ số biến dạng:         KX = KZ = 1                       KY = 0.5
	3. Nhận xét: các mặt phẳng song song với mặt x’O’Z’ sẽ không bị biến dạng.
III. Các bước vẽ hình chiếu trục đo xiên cân của vật thể:1
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      - Chọn trục đo.5

      - Vẽ song song trục O’Y’và bằng 1/2
      - Kết hợp với hình chiếu thêm, bớt.2


      - Đặt hình chiếu đứng.6
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     - Tẩy, tô đậm.
     - Nối lại theo hình chiếu đứng.
* Lưu ý:
	1. Đối với hình chiếu trục đo không vẽ đường khuất, mặt khuất.
	2. Thường thường tại mỗi đầu nút có 3 tia song song 3 trục O’X’, O’Y’, O’Z’ .
IV. Câu hỏi củng cố:
              1. Hệ số biến dạng trên các trục đo như thế nào?
              2. Trình tự dựng hình chiếu trục đo xiên cân?
Đồ dùng dạy học: máy vi tính, máy chiếu, bút lade, vật thể mẫu, tranh tường, thước, phấn 3 màu.
