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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG


  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY: THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
I. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): 

(1)  MSSV: ………………… Lớp: 


(2)  MSSV: ………………… Lớp: 


II. Thiết kế trạm dẫn động cho băng tải theo thứ tự sơ đồ truyền động như sau:
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3. S6 ligu ban dau
- Luc vong trén xich tai F (N): ....ccccceieeee
- Vén tbe xich ti v (/S): ovvveeveereeer.

- S6 rang trén xich tai Z (£Ang): ......oooeererree.

- Budc xich tai t (mm): ...

- QA nim lam vide T _ (mam)-




Động cơ điện

2. Bồ truyền động đai thang
3. Hộp giảm tốc
4. Nối trục
5. Xích tải
III. Các số liệu ban đầu:

· Lực vòng trên xích tải F (N): ……………………………………………………….
· Vận tốc xích tải v (m/s): ………………….…………………………………………
· Số răng trên xích tải Z (răng): ………………………………………………………

· Bước xích tải t (mm): ……………………….………………………………………
· Thời hạn phục vụ La (năm): ………………………………………………………… 

·  Đặc điểm của tải trọng: Tải va đập nhẹ, quay một chiều.

Ghi chú: 01 năm làm việc 300 ngày, 01 ngày làm việc 02 ca, 01 ca 06 giờ làm việc. Sai số cho phép về tỷ số truyền ∆u ≤ 3%
IV. Nhiệm vụ:

1. Một bản thuyết minh phần tính toán 

2. Một bản vẽ lắp hộp giảm tốc khổ giấy A0.
3. Nộp File điện tử (thuyết minh word và bản vẽ AutoCAD) qua Email cho GVHD trước ngày bảo vệ (Điều kiện bắt buộc để có điểm quá trình)
4. Thời gian thực hiện từ ngày 28/01/18 đến 16/6/18
Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Khải           mail: khaitran.tdk.doan@gmail.com
Ngày giao đề: ………… ………………….
Ngày nộp bài: …………………..


Giáo viên hướng dẫn

Đề số : 3


Phương án:……. ……….
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