ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Học kỳ:   I 
năm học 2018 – 2019
Học phần: ĐỒ GÁ 
1/- Định nghĩa chuẩn, phân loại và công dụng chuẩn. Trình bày yêu cầu và các nguyên tắc khi lựa chọn chuẩn tinh, chuẩn thô. Cho ví dụ.
2/- Khái niệm về kẹp chặt chi tiết gia công, Trình bày các yêu cầu và các nguyên tắc khi kẹp chặt các chi tiết gia công. 
3/- Khái niệm về gá đặt. Trình bày Các phương pháp gá đặt chi tiết gia công và cho ví dụ mỗi trường hợp gá đặt.
4/- Khái niện về định vị, trình bày nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết. Khái niện về siêu định vị. Cho ví dụ
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Cho sơ đồ định vị như hình 5.1, 5.2 và 5.3 hãy xác định các bậc tự do bị khống chế? Giải thích? (vẽ sơ đồ định vị).
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Hãy vẽ sơ đồ định vị và xác định các bậc tự do bị khống chế cho các trường hợp định vị sau: (vẽ hình và ghi chú)

a) Chi tiết trụ dài gá trên hai mũi tâm.

b) Chi tiết dạng đĩa định vị trên mâm cặp 3 vấu ngược tự định tâm.

c) Chi tiết trụ dài gá trong mâm cặp tự định tâm và mũi tâm (2 trường hợp: trục tiếp xúc và không tiếp xúc suốt chiều dài vấu kẹp).
d) Chi tiết trụ định vị trên khối V dài và khối V ngắn. 
5/- Trình bày phương pháp chia độ vi sai . Tính toán để phay răng trên đầu chia độ có N=40,  phay bánh răng trụ thẳng với số răng  Z = 65, 67, 83, 97, 99, 111. 
    (đĩa chia có các hàng lỗ 21, 23, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54). 

Dùng bánh răng thay thế bộ 4: Ztt: 28, 32, 36, 40, 44, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 84.
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