NỘI DUNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: nguyên lý chi tiết máy
Khối lớp; 18C1-CCK, CTM, BCN,60 tiết
                                    Thời gian thi 90 phút
Được sử dụng tài liệu, gồm: 
1/ Tài liệu nguyên lý – chi tiết máy  (do khoa cơ khí biên soạn, lưu hành nội bộ năm 2019)
2/ Cơ sở thiết kế máy- Nguyễn Hữu Lộc- NXB Đại học Quốc gia.
3/ Cơ sở thiết kế máy- tài liêu photo của khoa cơ khí lưu hành.
4/ Vở học của sinh viên.
NỘI DUNG
1 Truyền động đai: 
Cho các thông số của bộ truyền đai(dẹt, thang) như : P, n, u, d , Fo ,a có thể xác định:
- Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai, chiều dài dây đai thang tiêu chuẩn), tính lại khảng cách trục chính xác (cho đai thang) .
- Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2 .
- Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.
2/ Truyền động xích:
Cho xích con lăn với các thông số cho trước như : pc, z1 , u, n1, a  (hoặc cho trước P và điều kiện làm việc của bộ truyền xích) có thể xác định:
- Bước xích pc
- Số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn
- Số mắc xích
- Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền
3/ Truyền động bánh răng
 Cho bộ truyền bánh răng (2 bánh: trụ răng nghiêng không dịch chỉnh ) với các thông số cho trước như a, T, αnw, , ăn khớp ngoài có thể xác định :
- Môđun pháp và góc nghiêng răng hoặc số răng và góc nghiêng răng
      - Đường kính vòng chia, đường kính vòng đỉnh và đường kính vòng chân của bánh răng 1 và 2.
[bookmark: _GoBack]- Phân tích lực và tính lực vòng, lực hướng tâm và lục dọc trục trên các  bánh răng .



                
                     
