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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

​

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ  
Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ  
Nghề: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
Ngày thi:  _____/ 01 / 2019 

Số lượng học sinh:           HS . Thời gian :  180 phút/ HS
I. ĐỀ BÀI: 
Cho 1 hệ thống lạnh gồm các thiết bị sau :

a/ Thiết bị : máy nén  1 pha -220V, Thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, phin lọc, cáp (hoặc van tiết lưu nhiệt).

b/ Bộ điều khiển hệ thống : công tắc máy, tụ điện, công tắc tơ, trung gian, nút nhấn on- off.

Hãy thực hiện các bước sửa chữa như sau:

- Hàn nối, liên kết đường ống các thiết bị thành 1 hệ thống hoàn chỉnh.

- Thử kín, hút chân không, sạc ga hệ thống

- Đấu mạch điều khiển và động lực cho hệ thống

II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Thao tác đúng trình tự, mạch điện và máy hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật,                          đảm bảo an toàn, không chạm chập cháy nổ.

2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 45  phút / đấu mạch;  135  phút / gia công sửa chữa lạnh.
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Không sử dụng phụ trợ .

· Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: thiết bị hệ thống lạnh, đồng hồ ampe, đồng hồ sạc gaz, VOM, kềm điện, vít bake, kềm bấm ống, băng keo điện…

· Được chuẩn bị phôi liệu trước.
IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm


HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
THANG ĐIỂM

I. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Nối ống hoàn chỉnh giữa các thiết bị máy nén và TBNT
	0.5
	

	2
	Nối ống hoàn chỉnh giữa TBNT và phin lọc
	0.5
	

	3
	Nối ống hoàn chỉnh giữa phin lọc và tiết lưu
	0.5
	

	4
	Nối ống hoàn chỉnh giữa tiết lưu và TBBH
	0,5
	

	5
	Nối ống hoàn chỉnh giữa TBBH và máy nén
	0,5
	

	6
	Thử kín, hút chân không đạt 
	0,5
	

	7
	 Hút chân không đạt 
	0,5
	

	8
	Sạc gaz đủ, áp suất dao động ít 
	0,5
	

	9
	Đấu mạch điện điều khiển cho công tắc tơ quạt TBBH hoạt động
	0,75
	

	10
	Đấu mạch điện điều khiển cho công tắc tơ  quạt TBNT và máy nén hoạt động
	0,75
	

	11
	Đấu mạch điện động lực cho quạt TBBH hoạt động
	0,75
	

	12
	Đấu mạch điện động lực cho quạt TBNT và máy nén hoạt động
	0,75
	


II. CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0,50 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1,00 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0,50 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian quy định)
1,00 điểm

Nếu quá 10 phút
0,75 điểm

Nếu quá 15 phút
0,50 điểm

Nếu quá 20 phút
0,25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

III. GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
