      Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

  Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: I  NAÊM HOÏC 2011 – 2012
Moân: Thực Tập Lắp Đặt Vận Hành Bảo Trì Máy Lạnh
     Lôùp : 10T – ÑL1
Soá löôïng hoïc sinh:  28 HS

                                                 Thôøi gian : 120  phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI:1/ Ñaáu noái dây điện từ dàn nóng tới dàn lạnh maùy ñieàu hoaø khoâng khí 2 cụm coù remote ñieàu khieån töø xa.
                  2/ Lắp đặt đường ống, thử xì nạp ga máy lạnh.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Maïch ñieän hoaït ñoäng ñuùng

                           Lắp đặt, thử xì, nạp ga đúng yêu cầu thông số kỹ thuật.
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    120 phuùt / HS 
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

             Ngaøy 29  thaùng  09  naêm 2011 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
                                                      VÕ PHƯỚC QUANG                      ĐỖ TRỌNG QUÝ

THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Đấu nối dây điện từ dàn nóng tới dàn lạnh hoàn chỉnh.
	1
	

	2
	Bọc cách nhiệt đạt yêu cầu kỹ thuật.
	0.5
	

	3
	Loe nối ống đi hoàn chỉnh,đạt yêu cầu.
	0.5
	

	4
	Loe nối ống về hoàn chỉnh,đạt yêu cầu.
	0.5
	

	5
	Xả gió dàn lạnh ,đạt yêu cầu kỹ thuật.
	0.5
	

	6
	Kiểm tra thử kín, đạt yêu cầu.
	0.5
	

	7
	Vận hành, kiểm tra được dòng khởi động của máy
	0.5
	 

	8
	Nạp gas bổ xung đạt yêu cầu.
	1
	

	9
	Bố trí ống dẫn gas, ống nước xả gọn đẹp.
	0.5
	

	10
	Các thông số Po,To Iđm đạt yêu cầu kỹ thuật
	0.5
	

	11
	Máy chạy đạt độ lạnh
	0.5
	

	12
	Nhốt gas tắt máy đạt yêu cầu.
	0.5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

 Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
                      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

     Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: I  NAÊM HOÏC 2011 –2012
Moân: Thực Tập Lắp Đặt Vận Hành Bảo Trì Máy Lạnh
        Lôùp : 10T – ÑL2
Soá löôïng hoïc sinh:  35 HS
                                                               Thôøi gian : 120  phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI:1/ Ñaáu noái dây ñieän từ dàn nóng tới dàn lạnh maùy lạnh 2 khối coù remote ñieàu khieån töø xa?

                  2/ Lắp đặt đường ống ,Thử xì, hút chân không, nạp ga mới cho một máy lạnh.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Maïch ñieän hoaït ñoäng ñuùng

                           Máy chạy đạt độ lạnh đúng thông số yêu cầu kỹ thuật
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    120 phuùt/ HS
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

              Ngaøy 29  thaùng  09  naêm 2011 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
                                                       VÕ PHƯỚC QUANG                      ĐỖ TRỌNG QUÝ

THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm. 
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Nối dây điện – vận hành đúng
	1
	

	2
	Loe nối ống đi hoàn chỉnh,đạt yêu cầu.
	0.5
	

	3
	Loe nối ống về hoàn chỉnh,đạt yêu cầu.
	0.5
	

	4
	Thử kín đạt yêu cầu kỹ thuật
	0.5
	

	5
	Bọc cách nhiệt ,quấn xi hoàn chỉnh.
	0.5
	

	6
	Bố trí ống dẫn gas, ống nước xả gọn đẹp.
	0.5
	

	7
	Hút gió đạt yêu cầu kỹ thuật
	0.5
	

	8
	 Xả gió dây nạp ga đạt yêu cầu
	0.5
	

	9
	Nạp ga đúng thông số, áp suất dao động ít  
	1
	

	10
	Dòng điện chạy đúng định mức 
	0.5
	

	11
	Máy chạy đạt độ lạnh,
	0.5
	

	12
	Nhốt gas tắt máy, đạt yêu cầu.
	0.5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

