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Khái quát về khoa học lao động
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	Định nghĩa: Khoa học lao động là hệ thống phân tích, sắp xếp, thể hiện những điều kiện kỹ thuật, tổ chức của quá trình lao động với mục đích đạt hiệu quả cao.

Nhiệm vụ của khoa học lao động:

· Trang bị kỹ thuật, thiết bị, công cụ phù hợp với người lao động.

· Nghiên cứu sự liên quan giữa con người với máy móc, trang thiết bị và dụng cụ lao động. 

     Tham khảo “Vùng nguy hiểm” trang 170, tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”.

-    Vùng nguy hiểm là khoảng không gian trong đó các nhân tố nguy hiểm đối với sự sống và sức khỏe con người xuất hiện, tác động một các thường xuyên, chu kỳ hoặc bất ngờ.

-    Vùng nguy hiểm có thể là:

       +  nơi làm việc của các cơ cấu truyền động: mâm cặp máy tiện, trục chính máy khoan, bộ truyền bánh răng, bộ truyền đai, bộ truyền xích…

       +  các bộ phận quay tròn với vận tốc cao: đồ gá trên máy tiện, khớp nối trục…

       +  các bộ phận tịnh tiến của máy: đầu dao bào, chày dập, búa máy…

       +  không gian mà các mảnh dụng cụ (đá mài, mảnh dao phay răng chắp…) hoặc các vật liệu gia công (chi tiết, phoi…) văng ra.
       +  nơi đặt các dây điện trần có điện áp, các nơi có chất độc, chất lỏng hoạt tính, bụi độc, bụi gây nổ…
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	An toàn vận hành: độ bền của các chi tiết quyết định độ an toàn, độ tin cậy khi vận hành máy móc, tránh được các sự cố xảy ra cũng như bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lắp ráp và bảo dưỡng. 

Chịu đựng về thể lực: chịu tải tĩnh và động đối với tay, chân và các bộ phận khác của cơ thể.

Đảm bảo vệ sinh, an toàn khi chịu các yếu tố có hại: các yếu tố có hại phát sinh bởi máy móc, thiết bị cũng như môi trường xung quanh như bụi, khí, vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, các tia bức xạ…

Những yêu cầu về thẩm mỹ:  bố cục không gian, tạo dáng, màu sắc…
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Phim Take it easy
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