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Đề
 
số
 
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5điểm)
Cho mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia như hình 1:
                                  






                                      
                                                 Hình 1
Biết trị hiệu dụng điện áp pha là 220V, f=50Hz, R=10Ω, E=100V, L có giá trị đủ lớn để dòng điện qua tải liên tục và bằng phẳng. Mạch ở trạng thái xác lập. Xác định:
a) Trị trung bình điện áp và dòng điện trên tải 
b) Điện áp ngược lớn nhất mà diode phải chịu 
c) Dòng trung bình qua mỗi diode 
d) Trị hiệu dụng dòng điện nguồn 
e) Công suất tiêu thụ trên tải 



Câu 2: (2,5điểm)
       Cho bộ chuyển đổi  Buck như hình 2


                  









                                                            Hình 2

Với các thông số: VS = 15 V; D = 0.6; L = 10µH; C =50 µF; và  R = 5Ω. Tần số chuyển mạch là 150kHz. Giả thiết các phần tử của mạch là lý tưởng. 
a) Xác định điện áp đầu ra
b) Xác định giá trị min và max của dòng qua cuộn dây
Câu 3: (2điểm)
Trình bày các ứng dụng của mạch nghịch lưu độc lập? 
Câu 4: (2điểm)
Trình bày ưu và khuyết điểm của bộ biến tần trực tiếp?     
     
             
_______Hết_______
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a) Điện áp trung bình trên tải: 





    
    Dòng trung bình qua tải: 



       b) Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:



       c) Dòng trung bình qua mỗi diode: 



       d) Trị hiệu dụng dòng điện qua nguồn: 



       e) Công suất tiêu thụ trên tải: 
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	2,5

	
	
	 a)        
            

 b)     
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	2,0

	
	
	Nghịch lưu độc lập được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Có thể phân ra làm các nhóm sau:
- Ngõ ra tần số công nghiệp (nhỏ hơn 400kHz) không đổi: các bộ nguồn xoay chiều bán dẫn sử dụng làm nguồn cho các thiết bị điện thay thế điện lưới.
- Ngõ ra tần số công nghiệp thay đổi: dùng để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, luôn có đầu vào là điện lưới nên còn gọi là biến tần.
- Ngõ ra trung tần hay cao tần ….

	0.5
0.5
0.5
0.5


	4
	
	
	2,0

	[bookmark: _GoBack]
	


	* Ưu điểm:
- Mạch chỉ cần thyristor thông thường
- Nếu số xung áp chỉnh lưu lớn, dạng áp trên tải có dạng gần như sin.
- Tổn hao phát sinh do đóng ngắt linh kiện thấp.
- Không cần mạch lọc trung gian nên có hiệu suất cao.
- Nếu sự cố xảy ra trong quá trình chuyển mạch ở một pha nào đó, bộ biến tần vẫn tiếp tục hoạt động bình thường dù lưới điện bị biến dạng.
* Khuyết điểm:
- Số linh kiện sử dụng nhiều do đó mạch điều khiển phức tạp.
- Do mạch làm việc trên nguyên lý điều khiển pha của bộ chỉnh lưu nên hệ số công suất thấp.
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