BAØI GIAÛNG
                                                            -------------

DUØNG CAPTURE, LAYOUT
 VEÕ MAÏCH TRÔØI TOÁI ÑEØN SAÙNG

I/ MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 
-	Hieåu vaø bieát caùch duøng chöông trình Capture, Layout Plus trong boä phaàn meàm Orcad veõ sô ñoà nguyeân lyù sau ñoù chuyeån sang mach in maïch trời tối đèn sáng.
-	Maïch veõ roõ raøng, phaân boá linh kieän hôïp lyù, ñuùng veà kyõ thuaät. Baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh.
II/ THIEÁT BÒ DUÏNG CUÏ:
        + Maùy vi tính.				
        + Maùy phoùng aûnh.
III/ SÔ ÑOÀ - VAÄT TÖ:


[image: ]

IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: ( qui trình coâng ngheä)
· Duøng chöông trình Capture CIS trong phaàn meàm Orcad ñeå veõ maïch ñieän nguyeân lyù.
· Môû phaàn meàm Capture CIS: Star  Program  Orcad  Capture CIS.
· Taïi cöûa soå phaàn meàm Capture CIS  File  New  Project:
+ Name: goõ vaøo teân taäp tin.
+ Analog or Mixed-Signal Circuit Wizard: lieân thoâng vôùi chöông trình PSpice ñeå phaân tích maïch ñieän.
+ PC Board Wizad: lieân thoâng vôùi chöông trình Layout Plus ñeå thieát keá maïch in.
+ Programmable Logic Wizard: lieân thoâng vôùi chöông trình PLD duøng ñeå naïp chöông trình vaøo caùc IC EPROM.
+ Schematic: chæ duøng ñeå veõ caùc sô ñoà maïch ñieän.
+ Browse: choïn ñöôøng daãn cho taäp tin.
· Sau khi ñaõ choïn xong, nhaán phím OK. Treân maøn hình seõ hieän ra cöûa soå duøng ñeå veõ maïch.
1)Tìm choïn linh kieän:
· Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím Shift + P treân baøn phím. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaáp chuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete. Choïn xong nhaáp Open.
	-	Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïc DISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp choïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng ñieän trôû.
	- Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn RESISTOR VAR, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí bieán trôû. 
	-	Ñeå laáy DIODE taïi khung Part cuûa thö vieän DISCRETE ñeå choïn diode, sau ñoù nhaáp OK ñeå trôû veà maøn hình laøm vieäc. 
- Ñeå choïn Led, nhaáp choïn Place > Part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Part nhaáp choïn teân LED. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc sau ñoù nhaáp choïn vò trí, soá löôïng Led
	-	Ñeå laáy caùc Transistor, choïn Place > Part…Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeå tìm choïn muïc Transistor. Choïn xong nhaáp OK . Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc Transistor. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp choïn loaïi Transistor. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng.
	-	Ñeå laáy Relay, choïn Place > Part…Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän nhaáp choïn loaïi Relay , Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng.
	-	Ñeå laáy chaân Mass cho maïch , nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place ground treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khung Symbol choïn loaïi chaân Mass. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài choïn vò trí vaø soá löôïng caàn duøng cho maïch.
2)Saép xeáp linh kieän:
	-	Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra ñaày ñuû, ta nhaáp vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï.
	-	Ñeå di chuyeån linh kieän , nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán xoay linh kieän thì duøng caùc phím H, R vaø V. Hoaëc coù theå baám phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän ta coù theå choïn theo yeâu caàu.
3)Noái chaân linh kieän:
	-	Ñeå tieán haønh noái chaân linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, ta nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place Wire treân thanh coâng cuï, con troû chuoät seõ ñoåi thaønh chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïi chaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät.
	-	Ñeå thay ñoåi giaù tri linh kieän, haõy nhaáp ñuùp vaøo giaù trò linh kieän caàn thay ñoåi. Hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi khung Value haõy nhaäp giaù trò caàn ñaët cho linh kieän, nhaäp xong nhaáp nuùt OK.
4)Kieåm tra loãi: 
	-	Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân cuûa maøn hình. ÔÛ cöûa soå xuaát hiện, taïi khung beân traùi nhaáp choïn trang PAGE1 , sau ñoù nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi.
	-	Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän choïn OK ñeå tieán haønh kieåm tra loãi.
5)Thieát keá maïch in:
	-	Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Create Netlist treân thanh coâng cuï ñeå taïo taäp tin coù ñuoâi .MNL
	-	Khi hoäp thoaïi Create Netlist xuaát hieän, choïn Layout, taïi khung Netlist File goõ vaøo thö muïc seõ löu ôû oâ Browse xong choïn OK.
	-	Moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän thoän baùo taäp tin seõ ñöôïc Save, choïn OK ñeå tieáp tuïc.
	-	Môû chöông trình Layout Plus : Star  Program  Orcad  Layout Plus.
· Taïi cöûa soå phaàn meàm Layout Plus  File  New ñeå môû moät file môùi. Trong Load Template File choïn Open.
· ÔÛ cöûa soå Load Netlist Source choïn teân maïch caàn chuyeån sang maïch in  Open.
· ÔÛ cöûa soå Save File As, nhaäp teân taäp tin vaøo oâ File Name  Save. 
· Chöông trình seõ töï ñoäng laøm vieäc cho ra moät maïch in goàm coù caùc linh kieän vôùi caùc chaân thöïc teá. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saún, ta nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï. Coù theå thay ñoåi vò trí cuûa caùc linh kieän baèng caùch nhaáp chuoät vaøo linh kieän vaø reâ chuoät ñeán vò trí môùi.
· Ñeå veõ khung giôùi haïn cho maïch in nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Obstale Tool treân thanh coâng cuï, sau ñoù nhaáp chuoät taïi caùc ñieåm caàn ñaët khung, sau khi ñaõ hoaøn thaønh khung giôùi haïn ta nhaáp phaûi chuoät choïn End Command.
· Ñeå aån ñi nhöõng chöõ khoâng caàn thieát treân baûn veõ ta choïn 1 TOP treân thanh traïng thaùi  choïn 23 AST. Sau ñoù vaøo View  Visible < > Invisible. Sau ñoù quay laïi traïng thaùi lôùp choïn laïi lôùp 1 TOP.
· Ñeå choïn lôùp cho chöông trình chaïy maïch in nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanh coâng cuï  Strategy  Route Layer, taïi hoäp thoaïi Route Layer aán phím Ctrl vaø choïn taát caû caùc oâ trong coät Enable, doøng BOTTOM, INNER1, INNER2 , sau ñoù nhaáp phaûi chuoät choïn Properties  boû muïc Routing Enabled  OK  taét cöûa soå.
· Ñeå chaïy chöông trình töï ñoäng choïn Auto  Autoroute  Board  OK.
· Ñeå ñaëït nhaõn cho maïch in nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï, sau ñoù nhaáp phaûi chuoät vaøo maïch in, xuaát hieän cöûa soå Text Edit goõ vaøo teân caàn ñaït cho maïch taïi oâ Text String  OK.
· Cuoái cuøng Save laïi nhöõng gì ñaõ veõ.
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