
Công nghệ:

Câu 1: Theo TCVN 7285: 2003 qui định khổ giấy của các bản vẽ kĩ thuật gồm các khổ giấy chính naò? Kích thước của khổ giấy chính A4 là bao nhiêu?
Trả lời :  Theo TCVN 7285: 2003 qui định khổ giấy của các bản vẽ kĩ thuật gồm các khổ giấy chính sau: A0, A1, A2, A3 và A4.

 Kích thước của khổ giấy chính A4 là 297 x 210.
Câu 2: Nêu ứng dụng của nét gạch chấm mảnh trong bản vẽ kĩ thuật ?
Trả lời :  Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm, đường trục đối xứng. 
Câu 3: Nêu vị trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) ?
Trả lời :  Theo PPCG1, trên BVKT các hình chiếu được sắp xếp có hệ thống theo hình chiếu đứng .

     + HCB B đặt phía dưới HCĐ A.

     + HCC C đặt phía bên phải HCĐ A.

  Câu 4: ĐCĐT đầu tiên ra đời vào năm nào? Ai là người chế tạo?
Trả lời :  1860 được coi là năm ra đời của chiếc ĐCĐT đầu tiên trên thế giới . Chiếc động cơ này là ĐC 2 kỳ chạy bằng khí thiên nhiên, do Giăng Êchiên Lonoa (người Pháp, gốc Bỉ) chế tạo. 
 Câu 5:  Kể tên các loại linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực?

--Trả lời :  + Linh kiện điện tử thụ động : điện trở, tụ điện , cuộn cảm…

                + Linh kiện điện tử tích cực : Điôt, Tranzito, Tirixto, triac, IC….
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