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Câu 1: Cho tải 1 pha tiêu thụ công suất tác dụng P = 15KW, hệ số công suất cosφ = 0,6. Biết nguồn cung cấp đến tải có áp hiệu dụng V = 220V, tần số f = 50Hz. Tính giá trị điện dung C đấu song song với tải để nâng hệ số công suất đến giá trị cosφ’ = 0,9 trong trường hợp cosφ’ trễ?
Câu 2: Cho một mạch điện ba pha, nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác như hình 1 
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                                                   Hình 1
     Điện áp pha của nguồn là 220V, tổng trở pha tải = 4+3j (Ω). Tính:
a) Điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây của tải?
b) Công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến trên tải ba pha?

Câu 3: Cho mạch điện như hình 2
                                [image: ]
                                                     Hình 2
                    Xác định công suất tiêu thụ trên điện trở 2Ω ?
Câu 4: 
Phát biểu định luật Kirchhoff 2. Áp dụng định luật Kirchhoff 2 để viết phương trình cho mạch điện sau?
                                [image: ]
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	Trường hợp sau khi bù tải tổng có tính cảm ( cosφ’ trễ)
QC = P.(tgφ – tgφ’)

tgφ = 

tgφ’ = 

QC = 15000.(1,33 – 0,48) = 12750VAR

QC = 

C = 
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	Nguồn nối hình sao: Vd = Vp = 220 = 380 (V)
Tải nối hình tam giác Vp = Vd = 380 (V)
Dòng điện pha của tải: 
Tải nối hình tam giác: Id = Ip = 76 (A)
Công suất tác dụng ba pha: 
P3pha = 3R2= 3.4.762 = 69312 (W)
Công suất phản kháng ba pha: 
Q3pha = 3X2= 3.3.762 = 51984 (VAR)
Công suất biểu kiến ba pha: 
S3pha = 3.Vp.Ip = 3.380.76 = 86640 (VA)
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        Chọn nút c làm chuẩn (Vc = 0V) 
              Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút a:    

                                

                            

                             (1)
                 Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút a:  

                          

                   (2)

                 Giải hệ phương trình :  

                                         
                 Công suất tiêu thụ trên điện trở 2Ω :
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	* Phát biểu theo phương pháp đại số : “Tổng giá tri ̣điện áp dọc theo một vòng = 0”
* Phát biểu theo phương pháp số học : “Tổng điện áp cung cấp từ nguồn = Tổng điện áp đặt ngang qua 2 đầu từng phần tử tiêu thụ”
                          - va + v1 + vb + v2 + v3 = 0
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